БЖД

№1 (Балл 1)	
Безопасность жизнедеятельности это	
1		наука;	
2		мероприятия	
3		события	
4		комплекс	

№2 (1)	
Целью безопасности жизнедеятельности является:	
1		достижение безаварийных ситуаций;	
2		предупреждение травматизма	
3		сохранение здоровья	
4		повышение работоспособности	
5		повышение качества труда	
6		принятие законов	

№3 (1)	
Условия труда это	
1		совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда;	
2		система мероприятий по охране труда	
3		окружающее пространство, оснащенное техническими средствами	
4		состояние среды, в которой человек не испытывает нервное напряжение, страх	

№4 (1)	
Характерные системы Безопасности жизнедеятельности	
1		человек - среда обитания;	
2		человек – машина	
3		машина – среда	
4		человек - санитария	

№5 (1)	
Изучаемые среды Безопасностью жизнедеятельности	
1		производственная, городская, сельская, бытовая, природная среда;	
2		производственная, океаническая.	
3		космос, недра	
4		бытовая, семейная	

№6 (1)	
Биосфера это	
1		область распространения жизни на земле, не испытавшая техногенного воздействия;	
2		область атмосферы, заселенная микроорганизмами	
3		область литосферы, заселенная макроорганизмами	
4		область недоступная антропогенному вмешательству	

№7 (1)	
Техносфера это	
1		регион биосферы в прошлом, преобразованный людьми с помощью технических средств;	
2		часть литосферы, используемая для промышленных предприятий	
3		часть литосферы, занятая объектами ядерной энергетики	
4		окружающее пространство, оснащенное техническими средствами	

№8 (1)	
Производственная среда это:	
1		пространство, в котором совершается трудовая деятельность человека;	
2		часть литосферы, используемая для промышленных предприятий	
3		окружающее пространство, оснащенное техническими средствами	
4		область атмосферы, заселенная живыми организмами	

№9 (1)	
Характерные состояния взаимодействия в системе «Человек – Среда»	
1		комфортное, допустимое, опасное, чрезвычайно опасное;	
2		производственная, городская, сельская, бытовая, природная среда.	
3		оптимальное, комфортное, чрезвычайно комфортное	
4		оптимальное, нормальное, допустимое	

№10 (1)	
Два вида взаимодействия человека со средой обитания	
1		позитивное или негативное;	
2		холодное или горячее	
3		осмысленное или бессмысленное	
4		активное или пассивное	

№11 (1)	
Опасность это	
1		негативное свойство живой и неживой материи, способное причинить ущерб;	
2		ситуация, в которой отсутствует комфорт	
3		состояние среды, в которой человек испытывает нервное напряжение, страх	
4		состояние человека, при котором он не может влиять на ситуацию	

№12 (1)	
Вредный фактор это	
1		фактор, воздействие которого приводит к заболеванию или ухудшению самочувствия;	
2		фактор, воздействие которого приводит к травме	
3		фактор, нарушающий гигиеническое равновесие среды	
4		фактор, воздействие которого приводит к дискомфорту	

№13 (1)	
Безопасность объекта это	
1		состояние объекта защиты, при котором воздействие на него негативных факторов не превышает допустимых значений;	
2		состояние объекта защиты, при котором отсутствует воздействие на него негативных факторов	
3		состояние объекта защиты, при котором исключено воздействие на него негативных факторов	
4		состояние объекта защиты, при котором воздействие на него негативных факторов не превышает оптимальных значений	

№14 (1)	
Главная задача науки о безопасности жизнедеятельности	
1		превентивный анализ источников и причин возникновения опасностей, прогнозирование и оценка их взаимодействия;	
2		борьба с опасностями	
3		научные исследования	
4		социальные исследования	

№15 (1)	
Необходимое условие достижения безопасности жизнедеятельности	
1		компетентность людей в мире опасностей и способах защиты от них;	
2		состояние объекта защиты, при котором исключено воздействие на него негативных факторов	
3		состояние объекта защиты, при котором воздействие на него негативных факторов не превышает оптимальных значений	
4		состояние объекта защиты, при котором воздействие на него негативных факторов не превышает допустимых значений	

№16 (1)	
Комфортное состояние жизненного пространства по показателям микроклимата и освещения достигается	
1		соблюдением нормативных требований;	
2		социальными исследованиями	
3		борьбой с опасностями	
4		научными исследованиями	

№17 (1)	
Критерии комфортности по показателям микроклимата устанавливают значения:	
1		температуры;	
2		влажности;	
3		подвижности воздуха;	
4		громкости	

№18 (1)	
Критериями безопасности техносферы являются	
1		ограничения, вводимые на концентрации веществ, и потоки энергий в жизненном пространстве;	
2		компетентность людей в мире опасностей и способах защиты от них	
3		состояние объекта защиты, при котором воздействие на него негативных факторов не превышает оптимальных значений	
4		состояние человека, при котором он не может влиять на ситуацию	

№19 (1)	
Толерантность это	
1		способность организма переносить неблагоприятное влияние того или иного фактора среды;	
2		состояние объекта защиты, при котором отсутствует воздействие на него негативных факторов	
3		состояние человека, при котором он не может влиять на ситуацию	
4		состояние объекта защиты, при котором воздействие на него негативных факторов не превышает допустимых значений	

№20 (1)	
Гигиена – область медицины, изучающая	
1		влияние условий жизни и труда на здоровье человека;	
2		влияние здоровья человека на условия жизни и труда	
3		численность пострадавших от воздействия травмирующих факторов	
4		состояние человека, при котором он не может влиять на ситуацию	

№21 (1)	
Инженерная психология – изучает систему	
1		«Человек – Машина», устанавливает объективные закономерности процессов информационного взаимодействия человека и техники;	
2		«Человек – среда», устанавливает влияние условий жизни и труда на здоровье человека	
3		«Человек – среда», способность организма переносить неблагоприятное влияние того или иного фактора среды	
4		психологию инженеров изобретателей	

№22 (1)	
Безопасные условия труда это	
1		условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и опасных производственных факторов исключено или их уровни не превышают установленных гигиенических нормативов;	
2		способность организма переносить неблагоприятное влияние того или иного фактора среды	
3		превентивный анализ источников и причин возникновения опасностей, прогнозирование и оценка их взаимодействия	

№23 (1)	
Эргономика – изучает человека и его деятельность в условиях современного производства с целью	
1		оптимизации орудий, это приспособление условий труда к человеку. Ее цель экономия энергии человека при выполнении трудового процесса;	
2		превентивного анализа источников и причин возникновения опасностей, прогнозирование и оценка их взаимодействия	
3		оценки способности организма переносить неблагоприятное влияние того или иного фактора среды	

№24 (1)	
Рабочая зона это	
1		пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или непостоянного (временного) пребывания работающих;	
2		пространство, ограниченное по высоте 3 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или непостоянного (временного) пребывания работающих	
3		пространство, ограниченное по высоте 3 м над уровнем пола или площадки, и радиусом досягаемости рук	

№25 (1)	
Основным источником экономического эффекта от улучшения условий жизнедеятельности являются:	
1		рост производительности труда за счет повышения работоспособности, снижения трудоемкости рабочих процессов и сохранения энергии человека;	
2		увеличение количества произведенной продукции, за счет рационального использования продуктивного времени;	
3		сокращение материальных потерь от временной нетрудоспособности и травм;	
4		снижение расходов на лечение; компенсации, доплаты, уменьшение затрат на возмещение вреда и штрафы;	
5		реформы политической системы	

№26 (1)	
Самыми распространенными токсическими веществами, загрязняющими атмосферу, являются	
1		окись углерода СО, двуокись серы SO2, оксиды азота NOx, углеводороды Cn Hm и пыль;	
2		пыль, уголь, вода, углекислый газ СО2, радон	
3		углекислый газ СО2, азот, песок, камни, туманы, пыль, спирты	
4		углекислый газ СО2, азот, пыль, азон	

№27 (1)	
Вещества, определяющие уровень загрязнения атмосферы в автотранспорте и нефтехимической промышленности	
1		формальдегид, бензол, диоксид азота;	
2		аммиак, пыль	
3		углекислый газ, азот, пыль	
4		аммиак, углекислый газ, азот, пыль	

№28 (1)	
Пожар это	
1		неконтролируемое горение материальных ценностей, сопровождающее человечество на протяжении всей истории его развития, наносящее огромный ущерб;	
2		явление природы, согревающее атмосферу	
3		контролируемое горение материальных ценностей	
4		кратковременное воспламенение горючих веществ	

№29 (1)	
Показателем негативности техносферы является	
1		численность пострадавших от воздействия травмирующих факторов;	
2		наличие опасных и вредных факторов	
3		состояние человека, при котором он не может влиять на ситуацию	
4		землетрясения	

№30 (1)	
Показатели, применяемые для оценки травматизма в производственных условиях:	
1		показатель частоты травматизма;	
2		показатель тяжести травматизма;	
3		показатель нетрудоспособности;	
4		показатель комфортности	

№31 (1)	
Риск это	
1		отношение числа неблагоприятных событий или проявлений опасности к возможному числу за определенный период времени;	
2		отношение возможного числа событий за определенный период времени к числу неблагоприятных событий или проявлений опасности	
3		вероятность появления опасного фактора в рабочее время	
4		вероятность повреждения здоровья работника в рабочее время	

№32 (1)	
Несчастный случай на производстве это	
1		случай воздействия на работающего опасного производственного фактора при выполнении работающими трудовых обязанностей или заданий руководителя производства;	
2		случай повреждения здоровья работника на территории предприятия	
3		случай повреждения здоровья работника в рабочее время	
4		случай повреждения здоровья работника при движении на работу на общественном транспорте по кратчайшему маршруту	

№33 (1)	
Классификация негативных опасных и вредных факторов	
1		физические, химические, биологические , психофизиологические;	
2		механические, химические, биологические , психофизиологические	
3		механические, физические, биологические , психофизиологические	
4		механические, химические, технические, психофизиологические	

№34 (1)	
Под безопасностью понимают	
1		состояние и условия защиты личности и общества от чрезмерной опасности, как бы она не проявлялась;	
2		степень защищенности человека от внешней опасности	
3		независимость интересов личности от внутренних проблем государства	
4		возможность противостоять личности, общества и государства внешним и внутренним угрозам	

№35 (1)	
Под кризисом понимают	
1		сумму внешних и внутренних факторов или воздействий, разрушающих равновесие системы;	
2		переломную точку, поворот или переход в новое состояние	
3		состояние человека, общества, и государства в переходный период его жизни	
4		переход от устойчивого состояния системы в неустойчивое	

№36 (1)	
Под экологическим кризисом понимают	
1		возможную потерю устойчивости биосферы при антропогенном прессе;	
2		уменьшение биоразнообразия в природной среде	
3		чрезмерное загрязнение атмосферы, гидросферы, почвы	
4		разрушение озонового слоя, парниковый эффект, кислотные дожди и т.п.	

№37 (1)	
Под социально-экономическим кризисом понимают	
1		переход человечества, общества в стадию развития, когда потери превышают выгоду;	
2		гражданскую войну, голод, разруху, безработицу	
3		разрушение сложившегося строя в государстве	
4		резкий рост населения Земли, как фактор, создающий торможение развития общечеловеческой цивилизации	

№38 (1)	
Под катастрофой понимают	
1		значимый срыв в жизнедеятельности общины со значительным числом погибших, пострадавших;	
2		событие, повлекшее за собой разрушения с экономическим ущербом, требующее для ликвидации последствий помощи извне	
3		возможную потерю устойчивости биосферы при антропогенном прессе	
4		переход человечества, общества в стадию развития, когда потери превышают выгоду	

№39 (1)	
Под уязвимостью понимают	
1		комплекс внешних и внутренних факторов, формирующих нестабильное равновесие общины и государства;	
2		значимый срыв в жизнедеятельности общины со значительным числом погибших, пострадавших	
3		незащищенность человека, общины, государства последствиям катастроф	
4		независимые от конкретной личности, общины и государства факторы развития человечества	

№40 (1)	
Под опасностью понимается	
1		независимое от конкретной личности, общины и государства развитие угрозы стихийных бедствий, возможных соц. конфликтов, войн, техногенных аварий;	
2		комплекс внешних и внутренних факторов, формирующих нестабильное равновесие общины и государства	
3		переход человечества, общества в стадию развития, когда потери превышают выгоду	
4		значимый срыв в жизнедеятельности общины со значительным числом погибших, пострадавших	

№41 (1)	
Проявление катастрофы возможно	
1		при любом сочетании опасностей и уязвимости, как отдельной личности, так и общины, государства;	
2		при интенсивном росте производительности труда за счет повышения работоспособности, снижения трудоемкости рабочих процессов и сохранения энергии человека	
3		при значительном увеличении количества произведенной продукции, за счет рационального использования продуктивного времени	
4		при абсолютном сокращении материальных потерь от временной нетрудоспособности и травм	

№42 (1)	
Под риском понимается	
1		потенциально возможное нарушение в жизнедеятельности человека, общины и государства при катастрофах;	
2		потенциально возможная техногенная авария	
3		потенциально возможное стихийное бедствие	
4		потенциально возможное совместное проявление техногенной аварии и стихийного бедствия	

№43 (1)	
Под чрезвычайной ситуацией понимается	
1		катастрофа любого масштаба или последствий;	
2		техногенная авария или стихийное бедствие	
3		угроза возникновения катастрофы	
4		условия, при которых возможно возникновение катастрофы	

№44 (1)	
Под внезапно проявляющейся чрезвычайно ситуацией понимается	
1		катастрофа, развитие которой протекает в сжатые отрезки времени;	
2		неожиданно возникшее социальное благополучие	
3		рост производительности труда, причины которого не проявлялись и не были специальными мероприятиями	
4		демографический подъем, возникновение которого не является характерным для условий местообитания	

№45 (1)	
Под медленно надвигающейся (развивающейся) чрезвычайной ситуацией понимается:	
1		катастрофа, признаки которой отмечаются на достаточно протяженном отрезке времени жизнедеятельности общины;	
2		стихийное бедствие, имеющее характер устойчивого негативного изменения климатических, гидрологических, геологических, экологических условий;	
3		демографический спад, последствия которого сказываются на жизнедеятельности нескольких поколений людей;	
4		рост производительности труда, причины которого не проявлялись и не были специальными мероприятиями	

№46 (1)	
Под комплексной чрезвычайной ситуацией понимается	
1		катастрофа, складывающаяся как поэтапное развитие чрезвычайной ситуации, каждый этап которой инициирует новую чрезвычайную ситуацию;	
2		совместное проявление техногенных аварий и стихийных бедствий	
3		ситуация, последствия которой сказываются на значительном числе членов общины	
4		ситуация, развивающаяся непредсказуемо в нескольких направлениях	

№47 (1)	
К природным из перечисленных групп катастроф относятся	
1		наводнение, тропический циклон, нашествие вредных насекомых, торнадо (смерч);	
2		пожар хлебного массива, прорыв дамбы (плотины)	
3		взрыв (пожар) горючих полезных ископаемых, обледененение судов, обрушение виадука (эстакады)	
4		разрушение систем канализации	

№48 (1)	
К техногенным из перечисленных групп катастроф относятся:	
1		утрата (обнаружение) радиоактивных веществ, прорывной паводок, авария на локальной электростанции;	
2		землетрясение, шторм, утрата сильнодействующего ядовитого вещества	
3		утрата биологически активных веществ, эпизоотия, взрыв	
4		нашествие вредных насекомых, извержение вулкана, оползень в бортах строительного котлована	

№49 (1)	
К морским гидрологическим из перечисленных групп природных катастроф относится	
1		тайфун, резкое колебание уровня моря, отрыв ледяного припая;	
2		"тягун" в портах, ледоход, наводнение	
3		цунами, засуха, дрейф льдов	
4		ранний ледостав, шторм, затор	

№50 (1)	
К транспортным из перечисленных групп техногенных катастроф относится	
1		пожар на морском пассажирском судне, дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде, обрушение мостового перехода;	
2		авария на водопроводе, обледенение судна, пожар в метрополитене	
3		вмораживание судна при раннем ледоставе, авария с ядерной транспортной установкой, обрушение туннеля	
4		взрыв при транспортировке газа, пожар на торфяных разработках, авария на коммунальных системах канализации	

№51 (1)	
К локальным (объектовым) из перечисленных катастроф относится	
1		при числе погибших до 4;	
2		при числе погибших до 10	
3		при числе погибших до 1	
4		при числе погибших более 1	

№52 (1)	
Тяжесть катастрофы определяет	
1		число погибших, пострадавших и материальный ущерб;	
2		число погибших и материальный ущерб	
3		число пострадавших и материальный ущерб	
4		материальный ущерб	

№53 (1)	
Наиболее характерные травмы пострадавших при землетрясении	
1		переломы;	
2		поражения электрическим током	
3		удушения	
4		обморожения	

№54 (1)	
Наиболее опасные последствия непосредственно после землетрясения	
1		разрушения зданий и сооружений;	
2		прекращение организованного питьевого водоснабжения	
3		большое число пострадавших	
4		отсутствие продуктов питания	

№55 (1)	
Наиболее опасные последствия для общины непосредственно после цунами	
1		разрушение организованного питьевого водоснабжения и засоление пахотных земель, пастбищ, водоемов, колодцев и т.п. ;	
2		уничтожение всей рыболовецкой инфраструктуры	
3		разрушение портовых сооружений	
4		уничтожение запасов продовольствия, урожая, запасов семян	

№56 (1)	
К энергетическим загрязнениям относятся:	
1		вибрационные и акустические воздействия;	
2		электромагнитные поля и излучения;	
3		воздействия радионуклидов и ионизирующих излучений;	
4		освещение	

№57 (1)	
Производственная среда это часть техносферы, обладающая	
1		повышенной концентрацией негативных факторов;	
2		отсутствием негативных факторов	
3		рядом физических свойств, обеспечивающих производительный труд	

№58 (1)	
Опасные (травмирующие) и вредные факторы подразделяют на	
1		физические, химические, биологические, психофизиологические;	
2		механические, химические, биологические, психофизиологические	
3		биологические, механические, физические, психофизиологические	
4		химические, механические, технические, психофизиологические	

№59 (1)	
Идентификация травмирующих факторов при обслуживании электрических сетей	
1		электрический ток;	
2		запыленность	
3		загазованность	
4		вибрация	

№60 (1)	
Идентификация вредных факторов при переработке сыпучих материалов	
1		запыленность;	
2		электрический ток	
3		вибрация	
4		излучения	

№61 (1)	
Идентификация вредных факторов выхлопных газов карбюраторных ДВС	
1		диоксид углерода, окись углерода, оксиды азота, углеводороды, альдегиды, сажа, бензапирен;	
2		диоксид углерода, окись углерода, оксиды азота, пыль	
3		радон, диоксид углерода, окись углерода, оксиды азота, пыль	
4		окись углерода, радон, диоксид углерода, , оксиды азота, пыль	

№62 (1)	
Применение этилированного бензина вызывает загрязнение атмосферы	
1		соединениями свинца;	
2		радоном	
3		гелием	
4		соединениями марганца	

№63 (1)	
Преобладающими вредными факторами на виброплощадке являются:	
1		вибрация;	
2		шум;	
3		ультразвук	
4		излучения	

№64 (1)	
Преобладающими вредными факторами при продолжительной работе с дисплеями и при работе в неудобной позе являются:	
1		физические статические перегрузки;	
2		перенапряжение анализаторов;	
3		вибрация	
4		шум	

№65 (1)	
Идентификация травмирующих и вредных факторов при гальваническом производстве, окраске, опрыскивании ядами	
1		загазованность;	
2		излучения	
3		шум	
4		вибрация	

№66 (1)	
Опасные зоны для строительных машин, если другие требования не указаны в паспорте машины	
1		в радиусе 5 м от места производства работ;	
2		в радиусе 10 м от места производства работ	
3		в радиусе 15 м от места производства работ	
4		по усмотрению оператора	

№67 (1)	
Закон Вебера – Фехнера	
1		реакция организма прямо пропорциональна относительному приращению раздражителя;	
2		отношение числа неблагоприятных событий или проявлений опасности к возможному числу за определенный период времени - число постоянное	
3		всегда существует вероятность появления опасного фактора в рабочее время	
4		всегда существует вероятность повреждения здоровья работника в рабочее время	

№68 (1)	
Принципы обеспечения безопасности технических систем	
1		ориентирующие, технические, организационные, управленческие;	
2		механические, социально-экономические	
3		психологические,	
4		физические	

№69 (1)	
Укажите ориентирующие принципы обеспечения безопасности технических систем	
1		активности оператора, гуманизации деятельности, деструкции, замены оператора (исполнителя), классификации, системности, ликвидации опасности, снижения опасности;	
2		принцип экранирования, прочности, слабого звена, недоступности, блокировки, герметизации, ограничения, и т.д.	
3		защиты временем, информации, резервирования, несовместимости, эргономичности, нормирования, подбора кадров, последовательности, компенсации, рациональной организации труда, рациональной организации территории и др.	
4		адекватности, контроля, обратной связи, ответственности, плановости, стимулирования, управления, эффективности	

№70 (1)	
Укажите технические принципы обеспечения безопасности технических систем	
1		принцип экранирования, прочности, слабого звена, недоступности, блокировки, герметизации, ограничения, и т.д.;	
2		активности оператора, гуманизации деятельности, деструкции, замены оператора (исполнителя), классификации, системности, ликвидации опасности, снижения опасности.	
3		защиты временем, информации, резервирования, несовместимости, эргономичности, нормирования, подбора кадров, последовательности, компенсации, рациональной организации труда, рациональной организации территории и др.	
4		адекватности, контроля, обратной связи, ответственности, плановости, стимулирования, управления, эффективности.	

№71 (1)	
Укажите организационные принципы обеспечения безопасности технических систем	
1		защиты временем, информации, резервирования, несовместимости, эргономичности, нормирования, подбора кадров, последовательности, компенсации, рациональной организации труда, рациональной организации территории и др. ;	
2		принцип экранирования, прочности, слабого звена, недоступности, блокировки, герметизации, ограничения, и т.д.	
3		активности оператора, гуманизации деятельности, деструкции, замены оператора (исполнителя), классификации, системности, ликвидации опасности, снижения опасности.	
4		адекватности, контроля, обратной связи, ответственности, плановости, стимулирования, управления, эффективности	

№72 (1)	
Укажите управленческие принципы обеспечения безопасности технических систем	
1		адекватности, контроля, обратной связи, ответственности, плановости, стимулирования, управления, эффективности;	
2		защиты временем, информации, резервирования, несовместимости, эргономичности, нормирования, подбора кадров, последовательности, компенсации, рациональной организации труда, рациональной организации территории и др.	
3		принцип экранирования, прочности, слабого звена, недоступности, блокировки, герметизации, ограничения, и т.д.	
4		активности оператора, гуманизации деятельности, деструкции, замены оператора (исполнителя), классификации, системности, ликвидации опасности, снижения опасности	

№73 (1)	
Принцип защиты расстоянием это	
1		установление такого расстояния между человеком и источником опасности, при котором обеспечивается заданный уровень безопасности;	
2		уменьшение до безопасных значений длительности пребывания людей в условиях взаимодействия вредностей и опасностей	
3		обеспечение механического, электрического или другого принудительного взаимодействия между частями оборудования или параметры технологического процесса, при котором достигается требуемая степень безопасности	
4		усиление способности материалов, конструкций и их элементов сопротивляться разрушением и остаточным деформациям	

№74 (1)	
Принцип защиты временем это	
1		уменьшение до безопасных значений длительности пребывания людей в условиях взаимодействия вредностей и опасностей;	
2		обеспечение механического, электрического или другого принудительного взаимодействия между частями оборудования или параметры технологического процесса, при котором достигается требуемая степень безопасности	
3		усиление способности материалов, конструкций и их элементов сопротивляться разрушением и остаточным деформациям	
4		передача и усвоение персоналом сведений, выполнение которых обеспечивает соответствующий уровень информации.	

№75 (1)	
Принцип блокировки это	
1		обеспечение механического, электрического или другого принудительного взаимодействия между частями оборудования или параметры технологического процесса, при котором достигается требуемая степень безопасности;	
2		уменьшение до безопасных значений длительности пребывания людей в условиях взаимодействия вредностей и опасностей	
3		усиление способности материалов, конструкций и их элементов сопротивляться разрушением и остаточным деформациям	

№76 (1)	
Принцип прочности состоит	
1		в усилении способности материалов, конструкций и их элементов сопротивляться разрушением и остаточным деформациям;	
2		в передаче и усвоении персоналом сведений, выполнение которых обеспечивает соответствующий уровень информации	
3		в рассматриваемую систему (объект) в целях обеспечения безопасности вводится элемент, который реагирует на изменение соответствующего параметра, выходит из строя, тем самым, предотвращая опасное явление	
4		в установлении таких параметров, соблюдение которых обеспечивает защиту человека от соответствующей опасности	

№77 (1)	
Принцип информации это	
1		передача и усвоение персоналом сведений, выполнение которых обеспечивает соответствующий уровень информации;	
2		обеспечение механического, электрического или другого принудительного взаимодействия между частями оборудования или параметры технологического процесса, при котором достигается требуемая степень безопасности	
3		усиление способности материалов, конструкций и их элементов сопротивляться разрушением и остаточным деформациям	

№78 (1)	
Принцип слабого звена состоит в том, что	
1		в рассматриваемую систему (объект) в целях обеспечения безопасности вводится элемент, который реагирует на изменение соответствующего параметра, выходит из строя, тем самым, предотвращая опасное явление;	
2		уменьшается до безопасных значений длительности пребывания людей в условиях взаимодействия вредностей и опасностей	
3		обеспечивается механическое, электрическое или другое принудительное взаимодействие между частями оборудования или параметры технологического процесса, при котором достигается требуемая степень безопасности	
4		усиливается способность материалов, конструкций и их элементов сопротивляться разрушением и остаточным деформациям	

№79 (1)	
Принцип нормирования заключается	
1		в установлении таких параметров, соблюдение которых обеспечивает защиту человека от соответствующей опасности;	
2		обеспечение механического, электрического или другого принудительного взаимодействия между частями оборудования или параметры технологического процесса, при котором достигается требуемая степень безопасности	
3		в усилении способности материалов, конструкций и их элементов сопротивляться разрушением и остаточным деформациям	
4		передача и усвоение персоналом сведений, выполнение которых обеспечивает соответствующий уровень информации	

№80 (1)	
Обеспечение безопасности персонала при возникновении пожара в промышленном здании возможно	
1		путем эвакуации по специально подготовленным маршрутам;	
2		путем тушения пожара за счет систем огнетушения	
3		путем проветривания задымленных помещений	
4		специальными проектноконструкторскими решениями	

№81 (1)	
Безопасность монтажа строительных конструкций осуществляется:	
1		за счет применения специально рассчитанной такелажной оснастки;	
2		за счет специального кранового оборудования;	
3		применением специально обученных рабочих монтажников;	
4		использованием легко монтируемых конструкций	

№82 (1)	
Меры защиты при химической аварии вблизи жилища	
1		герметизация жилища и использование СИЗ;	
2		быстро покинуть помещение	
3		вызвать скорую помощь	
4		звонить в администрацию округа	

№83 (1)	
Экобиозащитная техника это	
1		пылеуловители, водоочистные устройства, экраны, ограждения, защитные боксы и т.п. ;	
2		машины, механизмы, работающие на солнечной энергии	
3		протравители зерна	
4		опрыскиватели растений	

№84 (1)	
Производственная вентиляция по назначению подразделяется на.	
1		приточную, вытяжную, приточно-вытяжную;	
2		общеобменную, вытяжную, местную	
3		искусственную, естественную, обменную	
4		вытяжную, рабочую, местную; обменную	

№85 (1)	
Под словом «аэрация» понимается	
1		организованная естественная вентиляция;	
2		нагревание воздуха вентилятором	
3		механическое побуждение движения воздуха	
4		насыщение воздуха пылью и другими мелкими частицами	
5		искусственная загазованность воздуха	

№86 (1)	
К основным характеристикам виброзащитных систем относятся	
1		собственная частота системы, механический импеданс и коэффициенты, определяющие процессы затухания вибраций и рассеяния энергии;	
2		собственная частота системы, виброскорость, виброускорение, износостойкость	
3		износостойкость, механический импеданс и коэффициенты, определяющие процессы затухания вибраций	

№87 (1)	
Виброизолятор это	
1		упруго-демпфирующее устройство с малым коэффициентом передачи энергии;	
2		жесткая система связи источника вибрации с фундаментом	
3		массивный фундамент	
4		оператор в спецодежде	

№88 (1)	
Устройство, отбирающее вибоэнергию от источника – объекта защиты - на себя называют	
1		инерционным динамическим виброгасителем;	
2		вибрационным поглотителем	
3		вибрационным мультипликатором	
4		линейным виброэнергетиком	

№89 (1)	
Вибропоглощение – метод снижения вибраций путем	
1		усиления в конструкции процессов внутреннего трения, рассеивающих виброэнергию в результате необратимого преобразования её в теплоту;	
2		создания массивного фундамента	
3		введения в систему упруго-демпфирующего устройства с малым коэффициентом передачи энергии	

№90 (1)	
Для уменьшения отраженного звука применяют защитные устройства, называемые	
1		звукопоглотителями;	
2		звукоотражателями	
3		импедансами	
4		референтами	

№91 (1)	
Пористые звукопоглотители изготавливают из	
1		органических и минеральных волокон (древесной массы, кокса, шерсти), из стекловолокна, а также пенопласта с открытыми порами;	
2		многопластинчатых резонаторов	
3		перфорированных листов гипсокартона	
4		плотных древесных материалов	

№92 (1)	
Звукоизоляция – уменьшение уровня шума с помощью защитного устройства, которое устанавливается	
1		между источником и приемником и имеет большую отражающую или поглощающую способность;	
2		вокруг источника и приемника и имеет большую отражающую или поглощающую способность	
3		рядом с источником шума и имеет большую звукоотражающую способность	
4		рядом с источником шума и имеет большую звукопоглощающую способность	

№93 (1)	
Для защиты от электромагнитных полей (ЭМП) обычно применяют	
1		металлические листы, сетки, сотовые решетки, фольгу, которые обеспечивают быстрое затухание поля в материале;	
2		древесно-волокнистые плиты	
3		стекловату, гипсокартон	
4		улучшенную штукатурку, шпаклевку с оклеиванием виниловыми обоями	

№94 (1)	
Для защиты от ионизирующих излучений обычно применяют защитные экраны из	
1		свинца;	
2		марганца	
3		алюминия	
4		стекла	

№95 (1)	
Безопасность монтажа строительных конструкций осуществляется	
1		за счет применения специально рассчитанной такелажной оснастки;	
2		за счет специального кранового оборудования	
3		применением специально обученных рабочих монтажников	
4		использованием легко монтируемых конструкций	

№96 (1)	
При погрузочноразгрузочных работах на цементных заводах и заводах ЖБИ для индивидуальной защиты применяются	
1		противоаэрозольнй респиратор;	
2		противогаз изолирующий	
3		противогаз фильтрующий	
4		марлевая повязка	

№97 (1)	
Для защиты от аэрозолей и паров ядохимикатов предназначен респиратор	
1		РУ60 М;	
2		«лепесток –40»	
3		У2К	
4		« ЛЕПЕСТОК5»	
5		АСТРА2	

№98 (1)	
Укажите противогазовый респиратор	
1		РПГ67;	
2		ШБ1	
3		РНК	
4		«Лепесток200»	
5		Ф62ш	

№99 (1)	
Объектом анализа опасностей технических систем является система	
1		«Человек – машина – окружающая среда»;	
2		эргономика труда	
3		гигиена труда оператора	
4		пожарная безопасность объекта	

№100 (1)	
Отказ - вид чрезвычайной ситуации, заключающийся	
1		в нарушении работоспособности компонента системы (человека, машины);	
2		в нарушении квалификационных требований к оператору	
3		в нарушении трудового законодательства	
4		в нежелании выполнять работу	

№101 (1)	
Инцидент это	
1		вид отказа, связанный с неправильными действиями или поведением человека;	
2		вид отказа, связанный с нарушением работы машины	
3		вид отказа, связанный с атмосферными явлениями	
4		вид отказа, связанный с техническими проблемами	

№102 (1)	
Анализ опасностей описывает опасности качественно и количественно и заканчивается	
1		планированием предупредительных мероприятий;	
2		прекращением производства работ	
3		реорганизацией производства	
4		привлечением к ответственности должностных лиц	

№103 (1)	
Качественные методы анализа опасностей включают:	
1		предварительный анализ опасностей;	
2		анализ последствий отказов;	
3		анализ ошибок персонала;	
4		причинно-следственный анализ;	
5		количественные показатели частоты травматизма	

№104 (1)	
Электрический ток при включении человека в его цепь оказывает на организм следующие виды воздействия.	
1		электрохимическое, термическое, биологическое;	
2		термическое, травматическое, ударное	
3		электрохимическое, смертельное, биологическое	
4		ожоговое, болевое, термическое	
5		биологическое, биотехническое, термическое	

№105 (1)	
Биологическое воздействие эл.тока проявляется	
1		в виде разложения внутриклеточной жидкости;	
2		в виде нарушения функционирования отдельных систем и органов организма	
3		в виде переломов	
4		никак не проявляется	
5		в виде ожогов в следствии выделения тепла	

№106 (1)	
Шаговое напряжение возникает	
1		при замыкании на землю;	
2		при замыкании на корпус	
3		при пробое изолятора	
4		при пробое предохранителя	
5		при пожаре в эл.установках	

№107 (1)	
Величина напряжения шага зависит	
1		от сопротивления заземлителя, от тока замыкания на землю, от положения человека относительно заземлите ля, от величины шага человека, от характера распределения потенциала на поверхности земли;	
2		от тока замыкания на землю	
3		от мощности эл.установки, в которой произошел пробой	
4		от размера обуви и массы тела человека	

№108 (1)	
Напряжение шага увеличивается	
1		по направлению к месту замыкания на землю;	
2		по направлению от места замыкания землю	
3		одинаково во всех точках эквипотенциальной кривой распределения потенциала на поверхности земли	
4		напряжение шага не зависит от величины тока и расстояния от места замыкания на землю на всем протяжении	

№109 (1)	
Напряжение прикосновения зависит	
1		от величины тока протекающего через тела человека, от сопротивление тела человека;	
2		от величины шага человека	
3		от тока замыкания на землю	
4		от величины тока, протекающего через тела человека по цепи рука-нога	
5		от сопротивления тела человека	

№110 (1)	
Избежать напряжение шага можно, если	
1		передвигаться короткими шашками или на одной ноге;	
2		передвигаться бегом	
3		стоять на месте	
4		упасть на землю	

№111 (1)	
Виды поражение электротоком	
1		электрические травмы и электрические удары;	
2		термическое и тепловое	
3		электролитическое и механическое	
4		ожоги и переломы костей	
5		электрические перенапряжения и разрывы кровеносных сосудов	

№112 (1)	
Электроофтальмия	
1		это поражение сетчатки глаза ультрафиолетовыми излучением эл.дуги;	
2		это метка на коже человека в точке контакта с токоведущими частями эл. установок	
3		это явление происходящие вследствие резкого сокращения мышц под действием эл.тока	
4		это нарушение ритма работы сердца	
5		это отсутствие сознания, пульса, дыхания	

№113 (1)	
Пострадавшего от действия эл.тока укладывают на спину и запрокидывают голову назад для проведения искусственного дыхания	
1		с целью беспрепятственного проникновения воздуха в легкие;	
2		с целью удобства работы	
3		с целью притока к голове крови	
4		с целью извлечения языка	
5		чтобы судорога не сводила мышцы	

№114 (1)	
Под чрезвычайной ситуацией понимается	
1		катастрофа любого масштаба или последствий;	
2		техногенная авария или стихийное бедствие	
3		угроза возникновения катастрофы	
4		условия, при которых возможно возникновение катастрофы	

№115 (1)	
Под внезапно проявляющейся чрезвычайно ситуацией понимается	
1		катастрофа, развитие которой протекает в сжатые отрезки времени;	
2		неожиданно возникшее социальное благополучие	
3		рост производительности труда, причины которого не проявлялись и не были специальными мероприятиями	
4		демографический подъем, возникновение которого не является характерным для условий местообитания	

№116 (1)	
Под медленно надвигающейся (развивающейся) чрезвычайной ситуацией понимается:	
1		катастрофа, признаки которой отмечаются на достаточно протяженном отрезке времени жизнедеятельности общины;	
2		стихийное бедствие, имеющее характер устойчивого негативного изменения климатических, гидрологических, геологических, экологических условий;	
3		демографический спад, последствия которого сказываются на жизнедеятельности нескольких поколений людей;	
4		рост производительности труда, причины которого не проявлялись и не были специальными мероприятиями	

№117 (1)	
Под комплексной чрезвычайной ситуацией понимается	
1		катастрофа, складывающаяся как поэтапное развитие чрезвычайной ситуации, каждый этап которой инициирует новую чрезвычайную ситуацию;	
2		совместное проявление техногенных аварий и стихийных бедствий	
3		ситуация, последствия которой сказываются на значительном числе членов общины	
4		ситуация, развивающаяся непредсказуемо в нескольких направлениях	

№118 (1)	
К природным из перечисленных групп катастроф относятся	
1		наводнение, тропический циклон, нашествие вредных насекомых, торнадо (смерч);	
2		пожар хлебного массива, прорыв дамбы (плотины)	
3		взрыв (пожар) горючих полезных ископаемых, обледененение судов, обрушение виадука (эстакады)	
4		разрушение систем канализации	

№119 (1)	
К техногенным из перечисленных групп катастроф относятся	
1		утрата (обнаружение) радиоактивных веществ, прорывной паводок, авария на локальной электростанции;	
2		землетрясение, шторм, утрата сильнодействующего ядовитого вещества	
3		утрата биологически активных веществ, эпизоотия, взрыв	
4		нашествие вредных насекомых, извержение вулкана, оползень в бортах строительного котлована	

№120 (1)	
К морским гидрологическим из перечисленных групп природных катастроф относится	
1		тайфун, резкое колебание уровня моря, отрыв ледяного припая;	
2		"тягун" в портах, ледоход, наводнение	
3		цунами, засуха, дрейф льдов	
4		ранний ледостав, шторм, затор	

№121 (1)	
К транспортным из перечисленных групп техногенных катастроф относится	
1		пожар на морском пассажирском судне, дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде, обрушение мостового перехода;	
2		авария на водопроводе, обледенение судна, пожар в метрополитене	
3		вмораживание судна при раннем ледоставе, авария с ядерной транспортной установкой, обрушение туннеля	
4		взрыв при транспортировке газа, пожар на торфяных разработках, авария на коммунальных системах канализации	

№122 (1)	
К локальным (объектовым) из перечисленных катастроф относится	
1		при числе погибших до 4;	
2		при числе погибших до 10	
3		при числе погибших до 1	
4		при числе погибших более 1	

№123 (1)	
Тяжесть катастрофы определяет	
1		число погибших, пострадавших и материальный ущерб;	
2		число погибших и материальный ущерб	
3		число пострадавших и материальный ущерб	
4		материальный ущерб	

№124 (1)	
Наиболее характерные травмы пострадавших при землетрясении	
1		переломы;	
2		поражения электрическим током	
3		удушения	
4		обморожения	

№125 (1)	
Наиболее опасные последствия непосредственно после землетрясения	
1		разрушения зданий и сооружений;	
2		прекращение организованного питьевого водоснабжения	
3		большое число пострадавших	
4		отсутствие продуктов питания	

№126 (1)	
Наиболее опасные последствия для общины непосредственно после цунами	
1		разрушение организованного питьевого водоснабжения и засоление пахотных земель, пастбищ, водоемов, колодцев и т.п.;	
2		уничтожение всей рыболовецкой инфраструктуры	
3		разрушение портовых сооружений	
4		уничтожение запасов продовольствия, урожая, запасов семян	

№127 (1)	
Причины появления временно перемещенных лиц	
1		гражданские конфликты, бедность, безработица;	
2		война, извержение вулкана, авария на коммунальном водопроводе	
3		отсутствие свободных средств массовой информации, погодноклиматические факторы; аварии на предприятиях	
4		отсутствие развитой образовательной инфраструктуры, неразвитая дорожная сеть, эпифитотия	

№128 (1)	
Основные полномочия комиссии по ПУФ:	
1		подготовка руководящего состава и специалистов объекта по вопросам ПУФ;	
2		организация и проведение командно-штабных учений и тренировок с руководящим составом:	
3		привлечение к разработке и внедрению мероприятий по ПУФ специалистов объекта и организации;	
4		заслушивание на заседаниях комиссии руководителей производственных подразделений о выполнении решений по вопросам ПУФ;	
5		привлечение к административной ответственности руководящего состава	

№129 (1)	
Наибольшую опасность при пожаре, возникшем в результате взрыв представляет	
1		вдыхание нагретого воздуха;	
2		пыль	
3		токсические продукты горения	

№130 (1)	
Под медленно надвигающейся (развивающейся) чрезвычайной ситуацией понимается:	
1		катастрофа, признаки которой отмечаются на достаточно протяженном отрезке времени жизнедеятельности общины;	
2		стихийное бедствие, имеющее характер устойчивого негативного изменения климатических, гидрологических, геологических, экологических условий;	
3		демографический спад, последствия которого сказываются на жизнедеятельности нескольких поколений людей;	
4		рост производительности труда, причины которого не проявлялись и не были специальными мероприятиями	

№131 (1)	
Под фазой раннего предупреждения понимают	
1		систему постоянного мониторинга за общинами и районами, уязвимыми для катастрофы;	
2		систему радио, теле оповещения населения о надвигающейся катастрофе	
3		систему оповещения специальных сил и органов управления о надвигающейся катастрофе	
4		систему оценки изменений в условиях жизнеобитания	

№132 (1)	
К основным причинам, нарушающим безопасность строительных систем относятся:	
1		ошибки проектирования и изысканий;	
2		нарушение технологии строительных работ;	
3		отклонение от требований безопасности при эксплуатации;	
4		интенсивность чрезвычайной ситуации	

№133 (1)	
Невозможно исключить полностью за счет проектно-строительных приемов ущерб от	
1		лесного пожара;	
2		землетрясения с магнитудой более 4,0	
3		оползня	
4		взрыва	

№134 (1)	
Главная причина разрушения зданий при землетрясении	
1		отступление от норм сейсмостойкого строительства;	
2		неверное проектно-конструкторское решение	
3		нарушение технологии строительных работ	
4		некачественные строительные материалы	

№135 (1)	
Главная причина материального ущерба от пожара в зданиях	
1		нарушение противопожарных правил эксплуатации зданий и сооружений;	
2		использование при строительстве горючих строительных материалов	
3		ошибки при проектировании зданий и сооружений	
4		некачественные строительные материалы	

№136 (1)	
Средняя по тяжести последствий чрезвычайных ситуаций оценивается по	
1		полному восстановление за 57 лет;	
2		полному восстановлению за 1 год	
3		полному восстановлению более чем за 57 лет	
4		в пределах обычных сроков эксплуатации невосстановимы	

№137 (1)	
Не относятся к метеорологическим опасным явлениям	
1		снежная лавина;	
2		шквал	
3		торнадо	
4		ураган	

№138 (1)	
Позволяет снизить ущерб от наводнений следующая последовательность мер	
1		прогноз, подготовка к наводнению, эвакуация населения;	
2		прогноз, разработка сценария наводнения, подготовка к наводнению	
3		подготовка к наводнению, наведение переправ, поиск и спасение	
4		эвакуация населения, поиск и спасение, восстановление	

№139 (1)	
Темпы роста населения Земли снижают	
1		образование женщин и молодежи;	
2		войны и гражданские конфликты	
3		административные меры	
4		экономические меры	

№140 (1)	
Экономический ущерб от ЧС снижает	
1		страхование;	
2		земельное законодательство	
3		бесплатная раздача гуманитарной помощи	
4		эвакуация населения	

№141 (1)	
Руководитель предприятия обеспечивает следующие мероприятия по готовности к чрезвычайным ситуациям	
1		разработка планов подготовки к различным видам чрезвычайных ситуаций;	
2		обучение действиям при пожарах, взрывах и т.п.	
3		проведение учений по эвакуации по разработанным маршрутам	
4		образование в области безопасности жизнедеятельности	

№142 (1)	
К тяжелым повреждениям относятся	
1		обрушение внутренних стен;	
2		глубокие, сквозные трещины в стенах	
3		полное обрушение зданий	
4		падение кровельных материалов и элементов дымовых труб	

№143 (1)	
Магнитуда регионального землетрясения Краснодара составляет	
1		67;	
2		8 и более	
3		56	
4		78	

№144 (1)	
Системная единица радиоактивности	
1		Беккерель;	
2		Рентген	
3		Кулон	
4		Грей	
5		Кюри	

№145 (1)	
За единицу поглощенной дозы в международной системе единиц принято принимать	
1		Грей;	
2		Кюри	
3		Рентген	
4		Кулон/кл	
5		Рентген/час	

№146 (1)	
Под устойчивым (самоподдерживающим) развитием понимают	
1		создание условий, обеспечивающих потребности живущих людей, не подвергая риску способность окружающей среды к самоподдержанию;	
2		постоянно растущее благосостояние общины и ее членов	
3		прекращение загрязнения окружающей среды и снижение численности населения Земли	
4		повышение комфортности и качества жизни общины и ее членов	

№147 (1)	
Под готовностью к чрезвычайным ситуациям понимают	
1		сумму действий, направленных на минимизацию людских потерь и материального ущерба;	
2		подготовку населения и персонала на действия в чрезвычайных ситуациях;	
3		сумму мероприятий по подготовке персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях	
4		сумму мероприятий, исключающих проявление чрезвычайных ситуаций	

№148 (1)	
Под митигацией понимают	
1		сумму всех действий, предпринимаемых до наступления катастрофы, включая готовность и долгосрочные меры по уменьшению риска;	
2		сумму действий и мероприятий по созданию готовности к возможной катастрофе	
3		сумму долговременных мер по уменьшению риска и предупреждению катастроф	
4		сумму мероприятий по подготовке к внезапно наступающей катастрофе	

№149 (1)	
Величина проникающей способности гамма-излучения в воздухе	
1		до 3 км;	
2		до 20 м	
3		до 160 м	
4		до 50 км	
5		до 100 км	

№150 (1)	
Прогнозирование землетрясений	
1		теория прогнозирования точного времени и интенсивности землетрясений, а также единые принципы рационального, эффективного реагирования на них пока не разработаны;	
2		как правило, прогнозируются своевременно	
3		в большинстве случаев население об опасности землетрясений может быть предупреждено всего лишь за десятки минут и реже за 12 часа	
4		заблаговременно – 13 суток, долгосрочно – 12,5 месяца	

№151 (1)	
Согласно ОНТП 24 – 86 производство относящееся к категории Д это	
1		производство характеризуется наличием только несгораемых веществ и материалов находящихся в холодном состоянии;	
2		пожаро и взрывоопасное производство	
3		только пожароопасное производство	
4		производство характеризуется наличием веществ и материалов в горячем, раскалённом состоянии	

№152 (1)	
Прогнозирование наводнений	
1		Заблаговременность краткосрочных прогнозов паводковых наводнений составляет 1- 3 суток, долгосрочных прогнозов половодий – 1 - 2,5 месяца ;	
2		в большинстве случаев население об опасности наводнения может быть предупреждено всего лишь за десятки минут и реже за 1 – 2 часа	
3		надёжное прогнозирование наводнений фактически невозможно;	
4		заблаговременно – 10 суток, долгосрочные прогнозы половодий за 1 – 1,5 года	

№153 (1)	
Исследование устойчивости работы цехов на предприятии	
1		Начальники цехов;	
2		Специалисты цехов и служб объекта	
3		Главный инженер и руководитель объекта	
4		Начальник службы исследования устойчивости	

№154 (1)	
Причины проведения исследования устойчивости объекта:	
1		старение зданий, сооружение, оборудование;	
2		изменение технологий производства;	
3		освоение выпуска новой продукции;	
4		решение налоговой инспекции	

№155 (1)	
### это фактор, влияющий на устойчивость работы объектов экономики и объединяющий состояние экономики, уровень занятости работоспособного населения	
1		Социально-экономическая ситуация;	
2		Регион размещения	
3		Метеорологические особенности	
4		Внутренний фактор	
5		Расположение объекта	

№156 (1)	
Осуществление повышения физической устойчивости зданий и создания условий для его быстрого восстановления относят	
1		к инженерно-техническим мероприятиям;	
2		к главным мероприятиям	
3		к организационным мероприятиям	
4		к специальным мероприятия	
5		к мероприятиям по регламентации деятельности комиссии повышению устойчивости функционирования на объектах	

№157 (1)	
Исследование устойчивости объекта экономики проводится с частотой	
1		не реже одного раза в 5 лет;	
2		не реже одного раза в 10 лет	
3		раз в 3 года	
4		раз в 2 года	
5		не реже одного раза в год	

№158 (1)	
В расчетно-исследовательские группы входят	
1		специалисты цехов и служб объекта;	
2		начальники цехов	
3		главные специалисты	
4		начальник службы исследования устойчивости	
5		начальники всех предприятий, на которых проводится исследование устойчивости	

№159 (1)	
Обеспечение заблаговременной разработки и планирования действий органов управления относится	
1		к организационным мероприятиям;	
2		к главному мероприятию	
3		к инженерно-техническим мероприятиям	
4		к специальному мероприятию	
5		к мероприятию по регламентации деятельности комиссии повышению устойчивости функционирования на объектах	

№160 (1)	
Организацию работ по гражданской обороне и противодействию чрезвычайным ситуациям обеспечивает	
1		МЧС РФ;	
2		Госстрой РФ	
3		Минобороны РФ	
4		Правительство РФ	

№161 (1)	
Правильная последовательность фаз внезапных чрезвычайных ситуаций	
1		фаза срочной помощи, реабилитация, реконструкция;	
2		поиск и спасение, фаза срочной помощи, реабилитация	
3		фаза срочной помощи, реконструкция, реабилитация	
4		эвакуация, поиск и спасение, фаза срочной помощи	

№162 (1)	
Правильная последовательность фаз при медленно надвигающихся чрезвычайных ситуациях	
1		раннее предупреждение, чрезвычайная фаза, реабилитация;	
2		раннее предупреждение, фаза срочной помощи, реабилитация	
3		фаза срочной помощи, чрезвычайная фаза, реабилитация	
4		чрезвычайная фаза, реабилитация, реконструкция	

№163 (1)	
Под фазой срочной помощи понимают	
1		период, непосредственно следующий за наступившей катастрофой, когда принимаются исключительные меры по поиску и спасению людей;	
2		период создания условий для временного проживания спасенных людей и удовлетворения их элементарных жизненных потребностей	
3		период оказания неотложной медицинской и гуманитарной помощи	
4		период поиска людей и оказания срочной медицинской помощи	

№164 (1)	
Под фазой реконструкции понимают	
1		действия, предпринимаемые в период, следующий за реабилитацией, и направленные на полное преодоление последствий катастрофы;	
2		действия по оказанию экономической помощи пострадавшим в катастрофе	
3		действия по возвращению природнотехногенной среды в состояние, отвечающее условиям до катастрофы	
4		действия по восстановлению экономической инфраструктуры общины	

№165 (1)	
Под фазой реабилитации понимают	
1		действия и решения, предпринимаемые после катастрофы и нацеленные на восстановление жилищных условий до катастрофы;	
2		действия по оказанию психологической помощи пострадавшим в катастрофе	
3		решения специальных служб по формированию нормальных условий жизнеобитания	
4		действия по оздоровлению экологической обстановки после катастрофы	

№166 (1)	
Обеспечение безопасности персонала при возникновении пожара в промышленном здании возможно	
1		путем эвакуации по специально подготовленным маршрутам;	
2		путем тушения пожара за счет систем огнетушения	
3		путем проветривания задымленных помещений	
4		специальными проектноконструкторскими решениями	

№167 (1)	
К классу средних убежищ ГО ЧС относится, вмещающее	
1		150-450 чел.;	
2		более 450 чел.	
3		до 150 чел.	

№168 (1)	
Для защиты от чрезвычайных ситуаций специально предназначены	
1		убежища гражданской обороны;	
2		подвальные помещения зданий и сооружений	
3		встроенные специально в здания и сооружения	
4		приспособленные участки туннелей и станции метро	

№169 (1)	
Первая помощь при электротравме оказывается в следующей последовательности	
1		освобождение от источника поражения, искусственное дыхание, непрямой массаж сердца;	
2		обезболивание, асептическая повязка на ожог, непрямой массаж сердца	
3		искусственное дыхание, обезболивание, освобождение от источника поражения	
4		освобождение от источника поражения, обезболивание, искусственное дыхание	

№170 (1)	
Первая помощь при радиоактивном облучении оказывается в следующей последовательности:	
1		смыть радиоактивные вещества с кожи струей воды, дать радиопротектор, наложить асептическую повязку;	
2		дать радиопротектор (цистамин), наложить асептическую повязку, доставить в больницу	
3		срочно доставить в больницу, дать радиопротектор, смыть радиоактивные вещества с кожи струей воды	
4		наложить асептическую повязку, дать радиопротектор, доставить в больницу	

№171 (1)	
Первая помощь при химическом ожоге оказывается в следующей последовательности	
1		обмывание пораженной поверхности струей воды, нейтрализация остатков щелочи или кислоты, наложение асептической повязки;	
2		нейтрализация остатков щелочи 2%м раствором лимонн кислоты, а кислоты 2%м раств пищевой соды, наложение асептической повязки, обезболивание	
3		обезболивание, обмывание пораженного участка струей воды, наложение асептической повязки	
4		нейтрализация остатков щелочи или кислоты, обмывание пораженного участка струей воды, наложение асептической повязки	

№172 (1)	
Первая помощь при термическом ожоге оказывается в следующей последовательности	
1		удаление с поверхности кожи остатков одежды, обезболивание, наложение асептической повязки;	
2		тушение горящей одежды, обезболивание, устранение остатков одежды с поверхности кожи	
3		немедленное направление в больницу, наложение асептической повязки, обезболивание	
4		обезболивание, немедленное направление в больницу, наложение асептической повязки	

№173 (1)	
Первая помощь при травме грудной клетки оказывается в следующей последовательности	
1		остановить наружное кровотечение, туалет полости рта, искусственное дыхание;	
2		непрямой массаж сердца при необходимости, искусственное дыхание, обезболивание	
3		обезболивание, непрямой массаж сердца, искусственное дыхание	
4		туалет полости рта, искусственное дыхание, обезболивание	

№174 (1)	
Время пребывания человека в воде при её температуре 23 оС (минут)	
1		10-15 мин;	
2		12 мин	
3		5-8 мин	
4		210-270 мин	
5		420-540 мин	

№175 (1)	
Время, более которого нельзя держать жгут на конечности больного при кровотечении составляет	
1		2 часа;	
2		1,5 часа	
3		3 часа	
4		4 часа	
5		0,5 часа	

№176 (1)	
Допустимое время пребывания человека в воде при её температуре –2 оС(минут)	
1		5-8 мин;	
2		420-540 мин	
3		210-270 мин	
4		10-15 мин	
5		12 мин	

№177 (1)	
Первая медицинская помощь при ожогах	
1		ожоговую поверхность следует подставить под струю чистой холодной воды на 20 – 30 мин. Обработать рану пенообразующей аэрозолю. Наложить стерильную повязку, смочив салфетку спиртом, водкой, одеколоном;	
2		отодрать одежду от повреждённой кожи, смазать место ожога жиром, туго прибинтовать обожжённую поверхность стерильным бинтом	
3		поместить пострадавшего в тёплое помещение. Согреть часть тела тёплой водой (t 20 – 37C) или растереть ладонью, полотенцем, ватой, смоченной в водке или одеколоне. Закрыть повреждённый участок жировой повязкой	
4		обработать ожоговую поверхность йодом, госпитализировать пострадавшего;	

№178 (1)	
Меры защиты от землетрясения, если вы находитесь в автомобиле	
1		если землетрясение застало вас в автомобиле остановитесь (лучше на открытом месте), откройте дверь но не покидайте кабины автомобиля;	
2		постарайтесь как можно быстрее покинуть автомобиль при первых же толчках	
3		за первым толчком, как правило, следуют повторные толчки, используйте затишье для выхода из автомобиля	
4		постарайтесь, как можно быстрее уехать на автомобиле от места землетрясения	

№179 (1)	
При опасности отравления АХОВ (аммиак) нужно предпринять следующие действия	
1		быстро выйти из района заражения, укрыться в убежище, герметизировать помещение, использовать противогазы, а при их отсутствии ватно-марлевые повязки смоченные уксусной или лимонной кислотой;	
2		быстро выйти из района заражения, подняться на верхние этажи зданий, герметизировать помещение, использовать противогазы всех типов, при их отсутствии ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2 – 5 % раствором питьевой соды	
3		герметизировать помещение	
4		покинуть помещение	

№180 (1)	
Самое надёжное место в многоэтажном блочном доме при землетрясении	
1		лифтовый проём;	
2		угол между стенами	
3		центр комнаты	
4		стол или другой прочный предмет	
5		дверной проём	

№181 (1)	
В зависимости от чувствительности элемента, автоматические извещатели о пожаре подразделяются на	
1		световые, комбинированные, тепловые, дымовые;	
2		тепловые, дымовые, диодные, радиальные	
3		дымовые, световые, лучевые, комбинированные	
4		дымовые, шлейфовые, тепловые, комбинированные	
5		диодные, кольцевые, дымовые, радиальные	

№182 (1)	
Граждане, оказавшиеся на втором и последующих этажах, во время взрыва землетрясения	
1		должны встать в дверных и балконных проемах;	
2		должны выпрыгнуть из окна или с балкона	
3		должны воспользоваться лифтом для скорейшей эвакуации	
4		должны пригнуться, прикрыть голову руками	
5		должны выключить электричество или воспользоваться спичками для нахождения выхода	

№183 (1)	
При эвакуации гражданам необходимо взять с собой:	
1		личные документы;	
2		продукты питания на 2-3 суток;	
3		питьевую воду;	
4		одежду, обувь, постельные принадлежности, белье;	
5		художественную литературу	

№184 (1)	
После взрыва оптимальным является порядок действий	
1		тушение пожара (при его наличии), поиск и спасение пострадавших, медицинская помощь;	
2		тушение пожара (при его наличии), разбор разрушенных конструкций, медицинская помощь пострадавшим	
3		локализация пожара (при его наличии), медицинская помощь, отключение здания от электроснабжения	
4		тушение пожара (при его наличии), организация охраны от мародерства, медицинская помощь	

№185 (1)	
Способ оценки материального ущерба после наводнения	
1		аэрофотосъемка;	
2		опрос местного населения	
3		статистические методы муниципальных органов	
4		снижение объема поступающих налогов	

№186 (1)	
К ликвидации последствий радиоактивного заражения относится	
1		дезактивация;	
2		дегазация	
3		детоксикация	
4		дезинфекция	

№187 (1)	
### прибор, предназначенный для непрерывного контроля воздуха с целью определения в нем содержания фосфорорганических отравляющих веществ	
1		ГСП11;	
2		ДП5В	
3		ДП24	
4		ИД1	
5		ПОЗРМ	

№188 (1)	
Среди приборов индивидуальным карманным дозиметром для измерения дозы облучения ионизирующих излучений является ###	
1		ДКП50А;	
2		ДП70М	
3		ДП5В	
4		ДП5А	
5		ИМД2Н	

№189 (1)	
Методы обнаружения и измерения радиоактивных излучений	
1		химический, люминесцентный, сцинтилляционный;	
2		фотографический физиологический, ионизационный	
3		биологический, сангвинический, химический	
4		физический, люминесцентный, октановый	
5		ионизационный, фотографический, метод ионов	

№190 (1)	
Сцинтилляционный метод обнаружения и измерения радиоактивных излучений основан	
1		на регистрации вспышек света возникающих под действием радиоактивных излучений;	
2		на изменении степени почернения фотоэмульсии	
3		на изменении цвета некоторых химических веществ после облучения	
4		на способности некоторых веществ накапливать энергию от ядерных излучений и затем при нагревании или освещении ультрафиолетовыми лучами отдавать накопленную энергию	

№191 (1)	
Люминесцентный метод обнаружения и измерения радиоактивных излучений основан	
1		на способности некоторых веществ накапливать энергию от ядерных излучений и затем при нагревании или освещении ультрафиолетовыми лучами отдавать накопленную энергию;	
2		на изменении степени почернения фотоэмульсии	
3		на изменении цвета некоторых химических веществ после облучения	
4		на регистрации вспышек света возникающих под действием радиоактивных излучений	

№192 (1)	
Химический метод обнаружения и измерения радиоактивных излучений основан	
1		на изменении цвета некоторых химических веществ после облучения;	
2		на изменении степени почернения фотоэмульсии	
3		на регистрации вспышек света возникающих под действием радиоактивных излучений	
4		на способности некоторых веществ накапливать энергию от ядерных излучений и затем при нагревании или освещении ультрафиолетовыми лучами отдавать накопленную энергию	

№193 (1)	
Приём прекращения горения разбавлением реагирующих веществ характеризуется	
1		подачей ингибиторов в воздух, поступающий в зону сгорания	
2		снижением концентрации кислорода при введении в зону горения негорючих газов;	
3		создание изолирующего слоя в горючих материалах нанесением ни их поверхность огнетушащих веществ	
4		охлаждение горящих веществ и материалов нанесением на их поверхность огнетушащих веществ	
5		создание разрывов в горючих материалах разборкой, сжиганием или их удалением (эвакуацией) из опасной зоны	

№194 (1)	
Техническое освидетельствование углекислотных огнетушителей производится	
1		1 раз в 5 лет;	
2		1 раз в 6 месяцев	
3		2 раза в 3 года	
4		2 раза в 5 лет	

№195 (1)	
Неэлектропроводными огнетушащими средствами являются	
1		газы, порошки;	
2		водяной пар, пена	
3		углекислый газ, пена	
4		углекислоты, инертный газ, водяной пар	
5		слюна	

№196 (1)	
Лучшим огнегасительным веществом для тушения разлившихся горючих жидкостей является	
1		пена;	
2		вода	
3		песок	
4		азот	
5		углекислый газ	

№197 (1)	
Токсичными огнетушащими веществами являются	
1		бромэтил, фреоны;	
2		вода, пена	
3		углекислота, азот	
4		водяной пар	
5		таких здесь нет	

№198 (1)	
Борьбу с пожаром нужно начинать	
1		с того участка, где он может создать угрозу людям, нанести наибольший ущерб, вызвать дополнительные обрушения;	
2		с помещения столовой	
3		с тушения горючих веществ и электроприборов	
4		с необходимости открыть окна для быстрейшего проветривания все подсобные помещение	
5		с кабинета начальника	

№199 (1)	
При возникновении пожара на строительной площадке нужно	
1		немедленно сообщить об этом в пожарную охрану, принять меры по эвакуации людей и тушению пожара;	
2		немедленно сообщить руководителю строительства	
3		сообщить в пожарную охрану и ждать ее прибытия	
4		приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения	
5		принять меры по сохранению материальных ценностей	

№200 (1)	
Основу естественной защиты человека от опасностей составляет нервная система	
1		центральная и периферическая;	
2		сетевая и позвоночная	
3		периферическая и столбовая	
4		центральная и периферийная	

№201 (1)	
Важнейшие анализаторы, которыми в значительной степени обеспечивается естественная защита человека от различных опасностей это:	
1		зрение;	
2		слух;	
3		обоняние;	
4		вкусовая чувствительность;	
5		осязание;	
6		вестибулярный аппарат;	
7		членораздельная речь;	
8		мимика	
9		эмоции	

№202 (1)	
Основные психологические факторы, влияющие на безопасность работы:	
1		внимание;	
2		ощущение;	
3		память;	
4		мышление;	
5		работоспособность;	
6		восприятие;	
7		мотивации;	
8		эмоции;	
9		утомляемость;	
10		обоняние	

№203 (1)	
Мотивация это	
1		основная причина целенаправленной деятельности;	
2		отражение в сознании человека предметов и явлений в целом, в пространстве и времени	
3		форма внешнего проявления психологического состояния	

№204 (1)	
Эмоции это	
1		форма внешнего проявления психологического состояния;	
2		основная причина целенаправленной деятельности	
3		отражение в сознании человека предметов и явлений в целом, в пространстве и времени	

№205 (1)	
Восприятие это	
1		отражение в сознании человека предметов и явлений в целом, в пространстве и времени;	
2		форма внешнего проявления психологического состояния	
3		основная причина целенаправленной деятельности;	

№206 (1)	
Все заболевания делятся на два класса	
1		органические и функциональные (или психосоматические);	
2		органические и неорганические	
3		функциональные (или психосоматические) и неорганические	

№207 (1)	
Закон ЙОРКСА-ДОДСОНА	
1		поведение индивидуума будет тем эффективнее, чем ближе будет его уровень бодрствования к некоторому оптимуму – он не должен быть ни слишком низким, ни слишком высоким;	
2		поведение индивидуума будет тем эффективнее, чем выше оплата труда	
3		поведение индивидуума будет тем эффективнее, чем лучше будут условия его труда	

№208 (1)	
Принято различать четыре типа темперамента:	
1		меланхолический;	
2		флегматический;	
3		сангвинический;	
4		холерический;	
5		устойчивый	

№209 (1)	
Иерархическая последовательность потребностей по Мэслоу представляется следующим образом:	
1		Физические потребности;	
2		Безопасность, защита от опасностей, угроз и лишений;	
3		Потребности когнитивные и эстетические; потребности в уважении, потребности в привязанностях, любви;	
4		Реализация собственного потенциала для самоусовершенствования;	
5		Самовыражение;	
6		Самопожертвование	

№210 (1)	
Основные организационно-психологические причины аварийности травматизма:	
1		низкий уровень профессиональной подготовки по вопросам безопасности;	
2		недостаточное воспитание производственной дисциплины;	
3		слабая установка специалиста на соблюдение безопасности в труде;	
4		допуск к опасным видам работ лиц с повышенным риском травматизации;	
5		пребывание людей в состоянии утомления или других психических состояниях, снижающих надежность /безопасность/ деятельности специалиста;	
6		недостаточный уровень освещенности	
7		повышенный уровень шума	

№211 (1)	
Оптимизация системы «Человек – Машина – производственная Среда» предполагает	
1		высокопроизводительный труд при устойчивой работоспособности человека и сохранении его сил и здоровья;	
2		высокопроизводительный труд при максимальной работоспособности человека независимо от состояния здоровья работника	
3		оптимальную производительность труда независимо от состояния здоровья работника	

№212 (1)	
Оптимальные условия работы системы Ч-М-С обеспечиваются соответствием	
1		технологического процесса, оборудования и оснастки физиологическим, психофизиологическим и психологическим особенностям человека;	
2		оптимальной производительности труда независимо от состояния здоровья работника	
3		оборудования состоянию здоровья работника	
4		высокопроизводительного труда максимальной работоспособности человека	

№213 (1)	
Показатели характеризующие приспособленность условий труда к человеку (эргономический уровень системы) различаются на	
1		гигиенические, антропометрические, физиологические, психофизиологические и психологические;	
2		геофизические, антропометрические, физиологические, психофизиологические	
3		логические, антропометрические, физиологические, психофизиологические	
4		геологические, антропометрические, физиологические, психофизиологические	

№214 (1)	
Психофизиологические показатели человека и производственная среда согласуются по следующим основным направлениям:	
1		пространственному;	
2		временному;	
3		информационному;	
4		энергетическому;	
5		органическому	

№215 (1)	
Готовность человека к успешным действиям в чрезвычайной ситуации складывается из:	
1		его личностных особенностей;	
2		уровня подготовленности;	
3		полноты информации о случившемся;	
4		наличия времени и средств для ликвидации аварийной ситуации;	
5		наличия информации об эффективности предпринимаемых мер;	
6		безразличия к происходящему	

№216 (1)	
Выберите ценные рекомендации в преодолении стресса:	
1		легче переживается стресс в позиции активного деятеля;	
2		всегда оставайтесь занятыми. Это самое дешевое лекарство на земле – и одно из самых лучших;	
3		любые действия, даже самые бездарные и не имеющие никакого смысла, направленные на разрешение возникшей проблемы, полезны уже тем, что уменьшают уровень возбуждения в ЦНС, т.е. уменьшают стресс и спасают организм от разрушения;	
4		пассивное переживание сложившейся ситуации	

№217 (1)	
К организациям, имеющим право осуществлять предварительные и периодические медицинские осмотры работников относятся	
1		лечебно-профилактические организации, имеющие соответствующую лицензию и сертификат;	
2		любые лечебно-профилактические организации независимо от формы собственности	
3		территориальный центр Роспотребнадзора	

№218 (1)	
Список лиц, подлежащих медицинским осмотрам определяется	
1		поименный список работников, подлежащих медицинским осмотрам определяется администрацией организации ежегодно, и согласовывается с территориальным центром Роспотребнадзора;	
2		определяется территориальным центром Роспотребнадзора самостоятельно	
3		любыми лечебными организациями независимо от формы собственности	

№219 (1)	
Работники, занятые на работах, связанных с движением транспорта, медосмотры	
1		за счет средств работодателя;	
2		за свой счет	
3		предварительный медосмотр работники проходят за свой счет, периодический - за счет работодателя	

№220 (1)	
К основным обязанностям по охране труда работников организации относится:	
1		соблюдение требований охраны труда;	
2		правильность применения средств индивидуальной и коллективной защиты;	
3		немедленность извещения непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;	
4		прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ;	
5		прохождение обязательного медицинского осмотра;	
6		приобретение за свой счет спецодежды и спецобуви	

№221 (1)	
Обучению и инструктажу по охране труда подлежат:	
1		лица, приобретающие профессию непосредственно на производстве, в учебных комбинатах и центрах;	
2		учащиеся профессионально-технических училищ, общеобразовательных школ, средних специальных;	
3		студенты высших учебных заведений;	
4		рабочие, руководители и специалисты при приёме на работу, изменении профессии, специальности или занимаемой должности, повышения квалификации и в процессе трудовой деятельности,;	
5		родственники работников, принятых для выполнения особо опасных работ	

№222 (1)	
Проверка знаний по охране труда, поступающих на работу руководителей и специалистов проводится	
1		не позднее одного месяца после назначения на должность, для работающих лиц, периодически не реже 1 раза в три года;	
2		не позднее 1 месяца, не реже 3 месяцев соответственно	
3		не позднее 3 месяцев, не реже 1 года соответственно	
4		не позднее 1 месяца, не реже 2 лет соответственно	

№223 (1)	
Ответственность за организацию своевременного обучения по охране труда на предприятии возлагается:	
1		на руководителя предприятия;	
2		на руководителей подразделений;	
3		на инженера по охране труда	
4		на профсоюзный комитет	
5		на отдел кадров	

№224 (1)	
Внеочередную проверку знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятия проводят:	
1		при вводе в действие новых или переработанных нормативных документов по охране труда;	
2		при вводе в эксплуатацию нового оборудования или внедрении новых технологических процессов;	
3		при переводе работника на другое место работы или назначении его на другую должность, требующую дополнительных знаний по охране труда;	
4		по требованию органов государственного надзора, технической инспекции труда профсоюза, вышестоящих хозяйственных органов;	
5		по требованию родственников пострадавшего	

№225 (1)	
Порядок разработки и утверждения программы вводного инструктажа	
1		программа разрабатывается специалистом по охране труда на основании законодательных и иных нормативных правовых актов РФ с учетом специфики деятельности организации и утверждается работодателем или уполномоченным им лиц;	
2		программа разрабатывается работником по согласованию со службами энергетика, механика, технолога и утверждается на общем собрании коллектива	
3		программа вводного инструктажа разрабатывается профсоюзным комитетом и утверждается комитетом по охране труда	

№226 (1)	
Список руководителей и специалистов, обязанных периодически проходить проверку знаний правил и норм охраны труда утверждает	
1		работодатель;	
2		вышестоящая организация	
3		главный инженер организации	
4		инженер по охране труда	

№227 (1)	
Внеочередная проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов предусмотрена:	
1		при назначении на новую должность;	
2		в случае ввода в действие новых нормативных документов по охране труда;	
3		по требованию органов государственного надзора;	
4		по желанию самого руководителя или специалиста	

№228 (1)	
Проверку знаний по охране труда у членов экзаменационных комиссий организаций осуществляют:	
1		для организаций, находящихся в подчинении вышестоящей организации, — вышестоящая организация;	
2		учебные центры, имеющие лицензию;	
3		руководители организаций и предприятий лично	
4		комиссии по охране труда предприятия	

№229 (1)	
Внеплановый инструктаж по безопасности труда проводит	
1		непосредственный руководитель работ;	
2		инженер по охране труда	
3		бригадир	
4		любой инженерно-технический работник	

№230 (1)	
Повторный инструктаж по безопасности труда проводит	
1		непосредственный руководитель работ;	
2		инженер по охране труда	
3		начальник участка	
4		любой инженерно-технический работник	

№231 (1)	
Первичный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте проводится	
1		со всеми принятыми на работу, переводимыми из одного подразделения в другое;	
2		при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями	
3		при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск	
4		при перерывах в работе, к которым предъявляются повышенные требования безопасности труда	
5		с лицами моложе 18 лет	

№232 (1)	
Целевой инструктаж проводится	
1		при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск;	
2		при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил инструкций по охране труда, а также изменений к ним	
3		по требованию органов надзора	
4		при перерывах в работе и для работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ 60 дней	

№233 (1)	
Наиболее полный и правильный перечень существующих инструктажей по безопасности труда	
1		вводный, первичный на рабочем месте, повторный внеплановый, целевой;	
2		вводный, повторный, внеплановый, целевой	
3		первичный на рабочем месте, повторный внеплановый, целевой	
4		первичный на рабочем месте, целевой, внеплановый	

№234 (1)	
В соответствии с ГОСТ 12.0.004—90 п. 7.4.1 внеплановый инструктаж проводится:	
1		при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил по охране труда, инструкций по охране труда;	
2		при оформлении наряда-допуска	
3		при ликвидациях последствий аварий, стихийных бедствий	
4		по желанию работников предприятия	

№235 (1)	
Инструктаж на рабочем месте по ОТ проводит	
1		непосредственный руководитель работ;	
2		руководитель организации	
3		главный инженер	
4		инженер по охране труда	

№236 (1)	
Вводный инструктаж проводится	
1		со всеми вновь поступающими работниками;	
2		только с руководящими работниками и специалистами	
3		только с рабочими	
4		с контингентом, определенным приказом по организации	

№237 (1)	
Вводный инструктаж по охране труда проводит	
1		инженер по охране труда;	
2		главный инженер	
3		начальник участка, прораб	
4		непосредственно руководитель работ	

№238 (1)	
Проверка знаний у работников требований инструкций по охране труда проводится	
1		комиссией, назначенной приказом работодателя;	
2		государственным инспектором по охране труда	
3		комиссией учебного центра	
4		инженером по охране труда	

№239 (1)	
Допуск к самостоятельной работе лиц, принимаемых на работу, с вредными условиями труда осуществляется	
1		после прохождения обучения и стажировки на рабочем месте (2 - 14 смен) и прохождения предварительного медосмотра;	
2		без обучения, при наличии положительного заключения медкомиссии	
3		без вводного инструктажа, при наличии соответствующего удостоверения	
4		при наличии соответствующего удостоверения независимо от состояния здоровья	

№240 (1)	
Создание комиссии по проверке знаний и требований охраны труда в организации	
1		приказом работодателя утверждается комиссия в составе не менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний в установленном порядке;	
2		работодатель утверждает приказом постоянно действующую комиссию из числа передовых рабочих и членов профсоюза, в составе не менее трех человек	
3		специалист по охране труда формирует состав комиссии на паритетной основе из представителей администрации и работников, который затем утверждается комитетом по охране труда	

№241 (1)	
Обязан ли работодатель обучать работников оказанию первой помощи	
1		работодатель обязан организовать проведение периодического, не реже 1 раза в год, обучения оказанию первой помощи пострадавшим;	
2		не обязан, достаточно напомнить об этом при приеме на работу в соответствии с программой вводного инструктажа	
3		по усмотрению работодателя, в зависимости от выполняемых работ	

№242 (1)	
Внеплановый инструктаж, проводиться и фиксируется	
1		при введении новых правил, при изменении технологического процесса; при перерывах в работе более 2 мес. и фиксируется в Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте;	
2		при приеме на работу с записью в личную карточку работника	
3		при выполнении работ повышенной опасности с записью в наряде-допуске	

№243 (1)	
Повторный инструктаж на рабочем месте проводиться:	
1		в общем случае не реже одного раза в полугодие;	
2		для работников, занятых на работах с повышенной опасностью, ежеквартально;	
3		для дисциплинированных работников повторный инструктаж не проводится	
4		не реже одного раза в год	

№244 (1)	
Проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов организаций проводиться	
1		при поступлении на работу в течение первого месяца, далее - не реже 1 раза в три года;	
2		при поступлении на работу, далее - ежегодно	
3		не реже 1 раза в пять лет.	
4		не обязательна при наличии диплома о высшем образовании	

№245 (1)	
Первичный инструктаж на рабочем месте проводится:	
1		индивидуально или группе лиц, обслуживающих однотипное оборудование, с показом безопасных приемов труда, завершается проверкой знаний и регистрируется в журнале до начала работ;	
2		по программам, разработанным и утвержденным в установленном порядке;	
3		после прохождения стажировки	
4		в течении месяца после приема на работу в зависимости от уровня образования работника	

№246 (1)	
Обучению по охране труда и проверке знаний охраны труда подлежат	
1		все работники организации, в т. ч. руководитель;	
2		только работники, занятые на работах повышенной опасности	
3		только работники службы охраны труда и руководители подразделений	

№247 (1)	
За организацию и обучение по охране труда работников в организации несёт ответственность	
1		работодатель;	
2		служба охраны труда	
3		отдел по работе с персоналом	
4		отдел кадров	

№248 (1)	
Вопросы охраны труда регламентируются	
1		Трудовым кодексом Российской Федерации;	
2		Гражданским кодексом Российской Федерации	
3		Уголовным кодексом Российской Федерации	
4		Кодеком об административной ответственности Российской Федерации	

№249 (1)	
Укажите виды нормативно-правовых актов содержащих государственные нормативные требования охраны труда, которые утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. N: 399:	
1		Межотраслевые правила по охране труда (ПОТ РМ), межотраслевые типовые инструкции по охране труда (ТИ РМ);	
2		Отраслевые правила по охране труда (ПОТ РО), типовые инструкции по исполнительной власти охране труда (ТИ РО);	
3		Правила безопасности (ПБ), правила устройства и безопасной эксплуатации (ПУБЭ), инструкции по безопасности (ИБ);	
4		Государственные стандарты системы стандартов безопасности труда (ГОСТ Р ССБТ);	
5		Строительные нормы и правила (СНиП), своды правил по проектированию и строительству (СП);	
6		Государственные санитарно - эпидемиологические правила и нормативы (СП, ГН, СанПиН, СН);	
7		Производственно-отраслевые стандарты (СТА, СТО, СТП)	

№250 (1)	
Какие документы разрабатываются в организациях по безопасности труда в соответствии со «Сводом правил по строительству» СП-12-132-99:	
1		инструкции по охране труда;	
2		стандарты предприятий;	
3		рекомендации	

№251 (1)	
Общее руководство по обеспечению охраны труда на предприятии возлагается	
1		на руководителя организации или лицо, им уполномоченное;	
2		на инженера по охране труда	
3		на производителя работ	
4		на исполнителя работ	

№252 (1)	
В целом по хозяйству отвечает за охрану труда	
1		руководитель хозяйства;	
2		инженер по охране труда	
3		главный инженер	
4		председатель профсоюзного комитета	
5		главные специалисты хозяйства	

№253 (1)	
Кто является ответственным за обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной зашиты работающих	
1		Согласно действующему законодательству ответственным является	
2		работодатель;	
3		профсоюз	
4		органы социального страхования	
5		трудовой коллектив	
6		органы государственного надзора	

№254 (1)	
За аттестацию рабочих мест на предприятии несёт ответственность	
1		руководитель предприятия;	
2		главный инженер	
3		инженер по охране труда	
4		председатель профсоюзного комитета	
5		главный специалист хозяйства	

№255 (1)	
Аттестация рабочих мест на предприятии носит обязательный характер	
1		да	
2		нет	
3		только при наличии вредных и опасных факторов производства	
4		производится по желанию работодателя	
5		производится, если число работающих на предприятии составляет более 20 человек	

№256 (1)	
Аттестацию могут проводить:	
1		сама организация самостоятельно, при наличии обученного персонала;	
2		сама организация, с привлечением для проведения аттестации обученных специалистов;	
3		специализированные центры и лабораториями, имеющие соответствующую лицензию;	
4		министерство труда РФ, департамент охраны и условий труда	
5		специалисты по охране труда органов исполнительной власти по труду субъектов РФ	

№257 (1)	
Осуществление контроля за соответствием гигиенических нормативов на рабочих местах требованиям охраны труда возможно при :	
1		при проведении аттестации рабочих мест;	
2		при проведении трехступенчатого контроля	
3		при сдаче объекта в эксплуатацию	
4		при обследовании санитарно-эпидемиологического надзора	

№258 (1)	
Периодический оперативный контроль состояния условий безопасности труда в подразделениях предприятий осуществляется	
1		руководителем работ;	
2		работодателем	
3		инженером по охране труда	
4		бригадиром	
5		главным инженером	

№259 (1)	
Постоянный контроль за исправностью оборудования, в процессе работы осуществляется	
1		работниками;	
2		работодателем	
3		начальником участка	
4		инженером по охране труда	
5		производителем работ	

№260 (1)	
В производственных подразделениях организаций избираются уполномоченные лица по охране труда	
1		для организации и проведения общественного контроля за соблюдением требований охраны труда;	
2		для рассмотрения предложений работодателя	
3		для рассмотрения предложений профсоюзного органа	
4		для участия в распределении денежных средств фонда охраны труда	

№261 (1)	
В организации создаётся совместный комитет (комиссия) по охране труда при численности работников	
1		любой численности;	
2		более 50 чел	
3		более 15 чел	
4		более 10 чел	

№262 (1)	
В каждой организации создается служба охраны труда при численности работников	
1		более 100 чел;	
2		более 50 чел	
3		более 150 чел	
4		более 200 чел	

№263 (1)	
Государственные и нормативные требования, инструкции по охране труда для работников разрабатываются и утверждаются сроком	
1		на 5 лет;	
2		на 1 год	
3		на 2 года	
4		на 3 года	

№264 (1)	
Ответственность за обеспечение охраны труда на производственных участках, приказом по предприятию возлагается	
1		производителя работ, начальника участка, цеха;	
2		на инженера по охране труда	
3		на мастера	
4		на главного инженера	

№265 (1)	
Ответственность за обеспечение охраны труда при эксплуатации машин и оборудования приказом возлагается	
1		на руководителя службы, главного механика, энергетика;	
2		на инженера по надзору	
3		на руководителя предприятия	
4		на инженера по охране труда	

№266 (1)	
Должностные инструкции по охране труда до работников при приеме на работу доводятся до них	
1		под роспись	
2		распоряжением	
3		указанием	
4		устно	

№267 (1)	
Утверждает должностные инструкции по охране труда для работников организаций	
1		руководитель	
2		минтруд РФ	
3		государственная инспекция труда	
4		инженер по охране труда	

№268 (1)	
Несчастный случай расследованию подлежит, но по решению комиссии не считается, не учитывается и оформляется актом произвольной формы	
1		несчастного случая, происшедшего при совершении уголовно-наказуемого деяния;	
2		радиационного воздействия	
3		острого отравления	
4		поражения электрическим током	

№269 (1)	
Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работ по совместительству расследует	
1		организация по месту, где проводилась работа по совместительству;	
2		организация по месту основной работы	
3		вышестоящая организация	
4		государственный инспектор по охране труда	

№270 (1)	
Несчастный случай расследованию подлежит, но по решению комиссии не считается, не учитывается и оформляется актом произвольной формы в случае	
1		смерть, вследствие общего заболевания или самоубийства;	
2		травмы, в том числе полученной в результате нанесения телесных повреждений другим лицом	
3		острого отравления	
4		ожога	

№271 (1)	
Комиссию по расследованию несчастного случая со смертельным исходом на объектах, подконтрольных органам Ростехнадзора возглавляет	
1		представитель органа Ростехнадзора;	
2		работодатель	
3		государственный инспектор по охране труда	
4		представитель прокуратуры	
5		инженер по охране труда	

№272 (1)	
Расследование несчастного случая с человеческими жертвами 15 и более человек проводит	
1		Правительство РФ;	
2		Минтруд России	
3		МЧС Российской Федерации	
4		Госгортехнадзор России	
5		Федеральная инспекция труда	

№273 (1)	
Для расследования тяжелого и группового несчастного случая на производстве создается комиссия, которую возглавляет	
1		государственный инспектор по охране труда;	
2		работодатель	
3		инженер по охране труда	
4		представитель прокуратуры	
5		представитель профсоюза	

№274 (1)	
В расследовании несчастного случая руководитель, непосредственно отвечающий за безопасность труда на производстве	
1		не принимает участие;	
2		принимает участие	
3		принимает с согласия комиссии	
4		по согласованию с профсоюзным комитетом	
5		по согласованию с работодателем	

№275 (1)	
Ответственность за организацию, своевременное расследование и учет несчастных случаев на производстве несёт	
1		работодатель;	
2		председатель профкома	
3		инженер по охране труда	
4		руководитель производственного участка, где произошёл несчастный случай	

№276 (1)	
Расследование групповых несчастных случаев и случаев со смертельным исходом на производстве проводится	
1	в течение 15 дней;	
2	в течение 3 суток	
3	в течение суток	
4	в течение месяца	
5	срок определяет работодатель	
Ответ:	1 2 3 4 5	

№277 (1)	
Несчастные случаи на производстве, о которых не было своевременно сообщено работодателю расследуется	
1		в течение месяца со дня поступления заявления;	
2		в течение 3 суток со дня подачи заявления	
3		по усмотрению руководителя организации	
4		в течение 10 суток со дня подачи заявления	

№278 (1)	
Несчастный случай, происшедший с работником, временно переведенным на работу в другую организацию расследует	
1		организация, где произошел несчастный случай;	
2		вышестоящая организация	
3		организация, где постоянно работает пострадавший	
4		государственная инспекция труда	

№279 (1)	
Расследование несчастного случая, не относящегося к тяжелым, со смертельным исходом, групповым расследуется	
1		в течение 3 дней;	
2		в течение месяца	
3		срок определяет работодатель	
4		срок определяет пострадавший	

№280 (1)	
Несчастный случай произошедший с работником на производстве расследует	
1		комиссия, утвержденная приказом работодателя;	
2		инженер по охране труда	
3		комиссия вышестоящей организации	
4		руководитель организации и представитель профсоюза	

№281 (1)	
К выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда, работники до прохождения ими обучения безопасным методам работ	
1		не допускаются;	
2		допускаются под наблюдением опытного рабочего	
3		допускаются согласно приказу администрации	
4		допускаются под наблюдением администрации	

№282 (1)	
Обязанности по обеспечению охраны труда в организациях возлагаются.	
1		на работодателя;	
2		на инженера по охране труда	
3		на управление социальной защиты	
4		на производителей работ	

№283 (1)	
Ответственность за нарушение законодательства о труде несет	
1		должностное лицо, виновное в нарушении законодательства о труде, в порядке, установленном законодательством;	
2		руководитель предприятия	
3		инженер по охране труда	
4		инспектор по охране труда	

№284 (1)	
За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться следующие административные наказания:     	
1		предупреждение;	
2		административный штраф;	
3		лишение специального права, предоставленного физическому лицу;	
4		административный арест;	
5		дисквалификация;	
6		лишение свободы	

№285 (1)	
Наложение дисциплинарных взысканий осуществляется	
1		в течение одного месяца после нарушения;	
2		независимо от срока обнаружения нарушения	
3		в течение полугода	
4		по заявлению нарушителя	

№286 (1)	
За охрану труда на предприятии отвечает и несет ответственность	
1		руководитель предприятия;	
2		главный инженер	
3		инженер по охране труда	
4		начальник ОК	

№287 (1)	
Ответственность за нарушение правил охраны труда, повлекшие за собой по неосторожности смерть человека влечет	
1		лишение свободы на срок до 5 лет, без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет или без такового	
2		лишение свободы на срок до 7 лет, без права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью до 5 лет	
3		штраф в размере от 200-500 МРОТ или исправительные работы на срок до 10 лет	

№288 (1)	
Снятие дисциплинарных взысканий осуществляется	
1		если в течении года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому, то он считается неподверженным	
2		по истечению месяца со времени наложения	
3		по истечению трёх месяцев со дня наложения	
4		дисциплинарное взыскание не снимается	

№289 (1)	
Ответственность за охрану труда в цехе по ремонту электрооборудования несёт	
1		начальник цеха по ремонту электрооборудования	
2		руководитель предприятия	
3		инженер по ТБ	
4		инженер электрик	

№290 (1)	
К видам ответственности применяемым за нарушение законодательства об охране труда относятся	
1		дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, уголовная;	
2		уголовная и административная	
3		материальная, уголовная, моральная, дисциплинарная	
4		дисциплинарная и административная	

№291 (1)	
Руководители и специалисты предприятий, получившие неудовлетворительную оценку при сдаче экзамена по охране труда должны повторно пройти проверку знаний	
1		не позднее 1 месяца;	
2		не позднее 10 дней	
3		не позднее 15 дней	
4		не позднее 6 месяцев	

№292 (1)	
Обучение охране труда при подготовке новых рабочих, повышении квалификации непосредственно на предприятии осуществляет	
1		отдел кадров, с привлечением необходимых специалистов других отделов и служб, прошедших соответствующее обучение в учебных центрах;	
2		профсоюзный комитет	
3		инженер по охране труда	
4		работодатель	

№293 (1)	
Все рабочие, после первичного инструктажа на рабочем месте должны пройти стажировку	
1		в течении 2 – 10 смен;	
2		в течении 2 смен	
3		в течении 15 смен	
4		могут работать без стажировки	

№294 (1)	
Первичный инструктаж на рабочем месте, проводит	
1		непосредственный руководитель работ (мастер, инструктор производственного обучения);	
2		работодатель (руководитель предприятия)	
3		инженер по охране труда	

№295 (1)	
Проверка знаний работников негосударственных коллективов осуществляется	
1		по договорам с учебными заведениями, отраслевыми научно-исследовательскими институтами, местными органами государственного надзора;	
2		своим работодателем (частным предпринимателем – директором)	
3		инженером по охране труда государственного предприятия	
4		министерством РФ по труду	

№296 (1)	
Для проверки знаний руководителей и специалистов создаются экзаменационные комиссии в составе не менее	
1		3 человек;	
2		5 человек	
3		10 человек	
4		15 человек	

№297 (1)	
Какие способы защиты трудовых прав работников установлены Трудовым кодексом Российской Федерации	
1		В соответствии со статьей 352 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденного Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, основными способами защиты трудовых прав и законных интересов работников являются	
2		государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства	
3		защита трудовых прав работников профессиональными союзами	
4		самозащита работниками трудовых прав	
5		не выход на работу	

№298 (1)	
Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда в Российской Федерации осуществляют	
1		государственная инспекция труда;	
2		органы ростехнадзора	
3		органы роспотребнадзора	
4		органы архстройконтроля	
5		органы пожнадзора	
6		органы экспертизы условий труда	

№299 (1)	
Общественный контроль за охраной труда осуществляют:	
1		профсоюзные организации предприятий, организаций;	
2		отраслевые и межотраслевые профсоюзные органы областного, городского, районного значения;	
3		технические инспекторы профсоюзов;	
4		уполномоченные по охране труда профсоюзной организации или иные уполномоченные работниками представительных органов;	
5		члены совместных комитетов (комиссий по охране труда) организаций, предприятий;	
6		государственная инспекция труда	

№300 (1)	
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется:	
1		за счет средств федерального бюджета;	
2		за счет средств от штрафов, взыскиваемых за нарушение трудового законодательства;	
3		за счет добровольных взносов организаций и физических лиц;	
4		за счет отчислений из зарплаты работника, взыскиваемых за нарушение требований охраны труда	

№301 (1)	
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется в размере:	
1		не менее 0,1 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг);	
2		не менее 0,7 процента суммы эксплуатационных расходов в организациях, занимающихся эксплуатационной деятельностью;	
3		не более 5 процента из заработной платы работника	
4		не более 10 процента из заработной платы работника	

№302 (1)	
Работник ### расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда	
1		не несет;	
2		несет	
3		несет не более 5 процентов от размера зарплаты	
4		несет не более 0,5 процентов от размера зарплаты	

№303 (1)	
Вопросы возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья регламентируются	
1		Гражданским кодексом Российской Федерации;	
2		Трудовым кодексом Российской Федерации	
3		Уголовным кодексом Российской Федерации	
4		Кодеком об административной ответственности Российской Федерации	

№304 (1)	
Общие основания ответственности за причинение вреда	
1		вред, причиненный юридическому или физическому лицу, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред;	
2		вред, причиненный юридическому или физическому лицу, не подлежит материальному возмещению, если связан только с утратой здоровья	
3		вред подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, если связан с летальным исходом пострадавшего	
4		вред не подлежит возмещению в полном объеме, если причинен физическим лицом юридическому лицу	

№305 (1)	
Освобождение от возмещения вреда	
1		причинивший вред освобождается от его возмещения, если докажет, что вред причинен не по его вине;	
2		причинивший вред не освобождается от его возмещения, даже, если докажет, что вред причинен не по его вине	
3		причинивший вред частично освобождается от его возмещения, если докажет, что вред причинен только здоровью пострадавшего	
4		причинивший вред освобождается от его возмещения, если докажет, что вред причинен только здоровью пострадавшего	

№306 (1)	
Видами социальных страховых рисков являются:	
1		необходимость получения медицинской помощи;	
2		временная нетрудоспособность;	
3		трудовое увечье и профессиональное заболевание;	
4		материнство;	
5		инвалидность;	
6		признание безработным;	
7		смерть застрахованного лица;	
8		наступление старости;	
9		исключение из политической партии	

№307 (1)	
При повреждении здоровья гражданина возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок при этом размеры возмещения вреда	
1		не зависят от наличия пенсии по инвалидности и заработка (дохода), получаемого потерпевшим после повреждения здоровья;	
2		зависят от наличия пенсии по инвалидности и заработка (дохода), получаемого потерпевшим после повреждения здоровья	
3		зависят от наличия пенсии по инвалидности	
4		зависят от наличия заработка (дохода), получаемого потерпевшим после повреждения здоровья	

№308 (1)	
При грубой неосторожности пострадавшего, содействовавшей возникновению вреда, причиненного его здоровью, размер ежемесячных страховых выплат ему	
1		уменьшается соответственно степени его вины, но не более чем на 25 процентов;	
2		не изменяется	
3		уменьшается соответственно степени его вины, но не менее чем на 50 процентов	
4		уменьшается соответственно степени его вины, но не более чем на 75 процентов	

№309 (1)	
Работодатель ### обеспечить обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	
1		обязан;	
2		не обязан	
3		не обязан, если не государственное предприятие	

№310 (1)	
Средства на осуществление обязательного социального страхования работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний формируются за счет:	
1		обязательных страховых взносов страхователей;	
2		взыскиваемых штрафов и пени;	
3		капитализированных платежей, полученных в случае ликвидации страхователей;	
4		банковских кредитов	

№311 (1)	
Кому предоставлено право направлять застрахованного на освидетельствование, переосвидетельствование в учреждение медико-социальной экспертизы:	
1		по обращению страховщика;	
2		по обращению страхователя;	
3		по определению судьи (суда) при представлении акта о несчастном случае на производстве или акта о профессиональном заболевании;	
4		по обращению застрахованного	

№312 (1)	
У застрахованного возникает право на обеспечение по страхованию	
1		со дня наступления страхового случая;	
2		со дня наступления временной нетрудоспособности	
3		со дня наступления стойкой утраты трудоспособности (инвалидности)	
4		со дня подачи заявления	

№313 (1)	
Согласно ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» предусмотрено обеспечение по страхованию в виде:	
1		пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в связи со страховым случаем;	
2		единовременной страховой выплаты застрахованному либо лицам, имеющим право на получение такой выплаты в случае его смерти;	
3		ежемесячных страховых выплат застрахованному либо лицам, имеющим право на получение таких выплат в случае его смерти;	
4		оплаты дополнительных расходов на медпомощь, посторонний уход, санаторно-курортное лечение	
5		ежегодных выплат работодателю, если он обеспечил работу пострадавшему	

№314 (1)	
Все отрасли (подотрасли) экономики дифференцируются на ### класса профессионального риска	
1		22	
2		10	
3		100	
4		1000	

№315 (1)	
Из 22 классов профессионального риска во всех отраслях (подотраслях) экономики ### наиболее высокий класс профессионального риска	
1		22 класс – тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, добыча угля;	
2		01 класс – аудиторская деятельность, органы государственной власти, финансы, кредит	
3		03 класс - наука	
4		13 класс – сельское хозяйство, животноводство	

№316 (1)	
Допускаются ли лица моложе 18 лет к выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности труда	
1		не допускаются	
2		допускаются	
3		допускаются при непосредственном надзоре опытных рабочих	
4		допускаются с разрешения руководителя организации	
5		допускаются при условии соблюдения сокращенного рабочего дня	

№317 (1)	
Какие из перечисленных ниже опасных зон относятся к зонам постоянно действующих опасных производственных факторов:	
1		места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок;	
2		места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более;	
3		места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны;	
4		места над которыми перемещается груз	

№318 (1)	
Каковы размеры границы опасных зон вблизи движущихся частей машин и оборудования, если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте или инструкции завода-изготовителя	
1		Границы опасных зон устанавливаются в пределах	
2		5 м;	
3		2,5 м	
4		4 м	
5		7,5 м	
6		10 м	

№319 (1)	
При какой величине перепада по высоте места вблизи них относятся к зонам постоянно действующих опасных производственных факторов	
1		При величине перепада по высоте	
2		1,3 м и более;	
3		0,7 м и более	
4		0,8 м и более	
5		1 м и более	
6		2 м и более	

№320 (1)	
Какие из перечисленных ниже опасных зон относятся к зонам потенциально опасных производственных факторов:	
1		участки территории вблизи строящегося здания (сооружения);	
2		этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования;	
3		зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов;	
4		места, над которыми происходит перемещение грузов кранами;	
5		места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более;	

№321 (1)	
Какие устанавливаются ограждения на границах зон потенциально опасных	
1		производственных факторов	
2		сигнальные ограждения и знаки безопасности;	
3		сигнальные ограждения	
4		предохранительные защитные	
5		охранно-защитные	

№322 (1)	
Какой документ необходимо выдавать на выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ	
1		наряд-допуск по форме приложения Д в двух экземплярах;	
2		акт-допуск в трех экземплярах	
3		наряд-допуск по произвольной форме в двух экземплярах	
4		разрешение вышестоящей организации	
5		согласие руководства действующего предприятия	
6		разрешение генподрядной организации	
7		наряд-допуск по форме приложения Д в трех экземплярах	

№323 (1)	
Кем определяется и утверждается перечень мест производства и видов работ в организации, на которые необходимо выдавать наряд-допуск	
1		руководителем организации;	
2		вышестоящей организацией	
3		СНиП	
4		коллективным договором	
5		рекомендациями действующих нормативных документов	

№324 (1)	
Кто выдает наряд-допуск на производство работ непосредственному руководителю работ (прорабу, мастеру, менеджеру и т.п.)	
1		лицо, уполномоченное приказом руководителя организации;	
2		руководитель предприятия	
3		начальник участка	
4		лицо, уполномоченное руководителем организации	
5		производитель работ	
6		инженер по охране труда	

№325 (1)	
На какой срок выдается наряд-допуск на производство работ повышенной опасности	
1		на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ;	
2		на 1 месяц	
3		на 10 дней, а при продолжении работ выдаётся новый	
4		срок определяет главный инженер	
5		на срок до трех месяцев	

№326 (1)	
Кто обязан осуществлять контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности производства работ, на которые выдан наряд-допуск	
1		лицо, выдавшее наряд-допуск;	
2		ответственный руководитель работ	
3		ответственный исполнитель работ	
4		главный инженер предприятия	
5		ответственное лицо действующего предприятия	

№327 (1)	
Кто в организации утверждает перечень профессий и видов работ, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности	
1		руководитель организации, с учетом требований законодательства;	
2		федеральный орган исполнительной власти	
3		руководитель организации на основе приложения к СНиП	
4		вышестоящая организация	
5		Правительство РФ	

№328 (1)	
Какими условиями согласно законодательству должно определяться понятие «рабочее место»	
1		Понятие «рабочее место» должно соответствовать следующим условиям:	
2		место, где работник должен находиться;	
3		место, куда работнику необходимо прибыть в связи с его работой;	
4		которое прямо или косвенно находиться под контролем работодателя;	
5		любое место в организации, в которой работник оформлен на работу	

№329 (1)	
Допускаются ли к выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда, работники до прохождения ими обучения безопасным методам и приемам работ	
1		не допускаются;	
2		допускаются под наблюдением опытного рабочего	
3		допускаются согласно приказу администрации	
4		допускаются под наблюдением администрации	

№330 (1)	
Допускаются ли лица моложе 18 лет к выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности труда	
1		не допускаются;	
2		допускаются	
3		допускаются при непосредственном надзоре опытных рабочих	
4		допускаются с разрешения руководителя организации	
5		допускаются при условии соблюдения сокращенного рабочего дня	

№331 (1)	
Как осуществляется допуск к выполнению впервые верхолазных работ лиц (рабочих, инженерно-технические работников) не моложе 18 лет, прошедших медицинский осмотр и признанных годными	
1		допускаются под надзором опытных работников;	
2		допускаются	
3		не допускаются	
4		допускаются с разрешения руководителя организации	

№332 (1)	
Какой срок должны работать под непосредственным надзором опытных работников лица, впервые допускаемые к верхолазным работам	
1		в течение одного года;	
2		в течение месяца	
3		в течение двух лет	
4		после прохождения очередной проверки знаний	
5		после получения тарифного разряда не ниже 3-го	

№333 (1)	
Находящиеся лица на строительной площадке, носить защитные каски:	
1		обязаны;	
2		не обязаны	

№334 (1)	
Графическое изображение способов строповки грузов должно находится:	
1		на руках у стропальщика и в месте работы;	
2		у инженера по ТБ	
3		у водителя автокрана	
4		в виде значков на касках	

№335 (1)	
К строповке грузов допускаются:	
1		стропальщики;	
2		машинисты	
3		руководители	
4		грузчики	

№336 (1)	
Что является основным средством, предохраняющим от падения с высоты, при верхолазных работах	
1		Таким средством являются	
2		предохранительный пояс для строителей;	
3		ограждения	
4		рабочий настил	
5		страховочная сетка	
6		средство подмащивания	

№337 (1)	
Какого цвета должен быть корпус каски для руководящего состава организаций и предприятий, начальников участков, общественных инспекторов по охране труда	
1		белого;	
2		красного	
3		желтого	
4		оранжевого	
5		зеленого	

№338 (1)	
Какого цвета должен быть корпус каски для мастеров, прорабов, ИТР, главных механиков, энергетиков	
1		красного;	
2		белого	
3		желтого	
4		оранжевого	

№339 (1)	
Без какого устройства не допускается эксплуатация каски строительной	
1		В соответствии с ГОСТ 12.4.087-84 п.2.	
2		без подбородного ремня;	
3		без шерстяного подшлемника	
4		без подшлемника	
5		при ширине козырька не более 60 мм	

№340 (1)	
Какие мероприятия должны быть выполнены на стройплощадке до начала производства работ?	
1		проведены подготовительные мероприятия согласно ППР;	
2		закончена планировка территории	
3		подведен водопровод	
4		снесены ветхие здания	
5		создано санитарно-бытовое обслуживание	

№341 (1)	
Какие требования необходимо соблюдать при выполнение работ в коллекторах?	
1		Необходимо:	
2		два люка оставить открытыми;	
3		один люк оставить открытым	
4		установить связь с работающими	
5		надеть монтажные пояса	
6		надеть каски	

№342 (1)	
Каким документом оформляется окончание подготовительных работ на строительной площадке?	
1		актом по установленной форме;	
2		нарядом-допуском	
3		актом-допуском	
4		соглашением	
5		мероприятиями	

№343 (1)	
В соответствии с какими документами на производственных территориях, участках работ, рабочих местах должны быть созданы безопасные условия труда?	
1		требованиями нормативных документов и коллективных договоров;	
2		договором	
3		актом	
4		нарядом-допуском	
5		мероприятиями	

№344 (1)	
Разрешается ли допуск посторонних лиц, не связанных с производственным процессом, на производственную территорию?	
1		разрешается с согласия мастера;	
2		разрешается	
3		не разрешается в отдельных случаях	
4		разрешается с оформлением пропуска	
5		не разрешается	

№345 (1)	
Какова должна быть высота защитного ограждения производственной территории	
1		не менее 1,6 м;	
2		не менее 2,5 м	
3		не менее 3,8 м	
4		не менее 1,0 м	

№346 (1)	
Какой должна быть высота ограждения участков работ?	
1		не менее 1,2 м;	
2		не менее 2,5 м	
3		не менее 5,6 м	
4		не менее 1,0 м	

№347 (1)	
Какую высоту должны иметь ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей?	
1		не менее 2,0 м;	
2		не менее 2,5 м	
3		не менее 1,8 м	
4		не менее 1,6 м	
5		не менее 1,0 м	

№348 (1)	
Как должны располагаться санитарно-бытовые помещения, места отдыха и проходы людей при устройстве и содержании производственных территорий и участков работ по отношению к опасным зонам	
1		за пределами опасных зон;	
2		на расстоянии 800 м	
3		непосредственно у опасной зоны	
4		на расстоянии 1000 м	
5		за производственной территории	

№349 (1)	
Каким требованиям должны соответствовать конструкции защитных ограждений территорий, примыкающих к местам массового прохода людей	
1		оборудованы сплошным защитным козырьком;	
2		иметь соответствующий уклон	
3		иметь необходимую освещенность	
4		соответствовать эстетическим требованиям	

№350 (1)	
Какой ширины должны быть козырьки от стены для входа в строящееся здание?	
1		не менее 2,0 м;	
2		не менее 0,5 м	
3		не менее 1,0 м	
4		не менее 2,5 м	
5		не менее 3,0 м	

№351 (1)	
Каким требованиям должны соответствовать внутренние автомобильные дороги производственных территорий	
1		требованиям Правил дорожного движения РФ и СНиПов;	
2		требованиям Минтранса России	
3		иметь твердое покрытие	
4		требованиям ППР	
5		указаниям работодателя	

№352 (1)	
При производстве земляных работ на территории населенных пунктов какой высоты должны быть ограждения котлованов, ям, траншей в местах, где происходит движение людей?	
1		не мене 1,6 м;	
2		не менее 0,5 м	
3		не менее 2,0 м	
4		не менее 3,5 м	
5		не менее 4,0 м	

№353 (1)	
Какой ширины должны быть переходные мостики в местах перехода через ямы, канавы?	
1		не менее 1,0 м;	
2		не менее 2,5 м	
3		не менее 3,2 м	
4		не менее 2,3 м	

№354 (1)	
Какими требованиями определяется качество питьевой воды на производственных участках, рабочих местах?	
1		санитарными требованиями;	
2		предельно допустимыми значениями	
3		предельно допустимыми условиями	
4		местными требованиями субъекта	
5		указаниями Минздрава РФ	

№355 (1)	
Что должно быть предусмотрено для работающих на открытом воздухе для защиты от атмосферных осадков?	
1		навесы или укрытия;	
2		помещения для обогрева	
3		помещения для приема пищи	
4		комнаты отдыха	
5		здравпункт	

№356 (1)	
Какое напряжение должно применяться для освещения в темное время суток ограждения колодцев, шурфов и других выемок?	
1		не выше 42 В;	
2		12 В	
3		24 В	
4		36 В	
5		220 В	

№357 (1)	
Какая должна быть высота защитных и страховочных ограждений рабочих мест, расположенных на высоте?	
1		1,1 м;	
2		0,8 м	
3		2,3 м	
4		2,0 м	
5		1,5 м	

№358 (1)	
Какая должна быть высота проходов в свету к рабочим местам и на рабочих местах?	
1		не менее 1,8 м;	
2		не менее 3,2 м	
3		не менее 2,5 м	

№359 (1)	
На какой высоте должен быть расположен верхний горизонтальный поручень защитных ограждений?	
1		Согласно ГОСТ 12.4.059—89 расстояние от уровня пола рабочего места до самой низкой точки верхнего горизонтального элемента должно быть не менее	
2		1,1 м;	
3		0,9 м	
4		1 м	
5		1,2 м	
6		1,5 м	

№360 (1)	
Ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее	
1		0,6 м;	
2		0,5 м	
3		1,0 м	
4		0,8 м	

№361 (1)	
При каком уклоне кровли проходы на рабочие места должны быть оборудованы трапами с поперечными планками для упора ног?	
1		более 20 градусов;	
2		более 10 градусов	
3		более 15 градусов	
4		более 25 градусов	
5		менее 10 градусов	

№362 (1)	
Ширина трапа для прохода рабочих на крыше с уклоном более 20 градусов должна быть не менее	
1		0,3 м;	
2		1,0 м	
3		1,5 м	
4		0,5 м	
5		0,1 м	

№363 (1)	
На каком расстоянии от бровки траншеи должно проводиться складирование материалов у незакрепленных выемок (котлованов, траншей)?	
1		за пределами призмы обрушения;	
2		на расстоянии 0,5 м	
3		на расстоянии 1,0 м	
4		на расстоянии 1,5 м	
5		на расстоянии 2,0 м	

№364 (1)	
На каких грунтах запрещается создавать складские площадки для складирования материалов и изделий?	
1		на насыпных неуплотненных грунтах;	
2		на песчаных	
3		на глинистых	
4		на грунтах с уклоном	

№365 (1)	
Как производится складирование кирпича на рабочих местах и строительной площадке в пакетах на поддонах?	
1		не более двух ярусов;	
2		не более одного яруса	
3		не более трех ярусов	
4		по усмотрению заведующего складом	

№366 (1)	
Открытым огнем не допускается пользоваться от мест, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы в радиусе менее	
1		50 м;	
2		20 м	
3		25 м	
4		30 м	
5		40 м	

№367 (1)	
Каким нормативным документом определена номенклатура санитарно-бытовых помещений, которыми работодатель обязан обеспечивать работников?	
1		СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»;	
2		СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»	
3		договором	
4		СНиП 2.09.02-85 «Производственные здания»	
5		Правилами безопасности выполнения работ	

№368 (1)	
Когда должна быть закончена работа по подготовке к эксплуатации санитарно-бытовых помещений на строительной площадке?	
1		до начала основных строительно-монтажных работ;	
2		сроки определяются мероприятиями	
3		срок указывается в ППР	
4		после принятия площадки комиссией предприятия	
5		в течение 3 месяцев после начала строительства	

№369 (1)	
Какое минимальное расстояние может быть от рабочих мест на площадке предприятия до уборных, курительных, помещений для обогрева, устройств питьевого водоснабжения?	
1		не более 150 м;	
2		не более 20 м	
3		не более 30 м	
4		не более 50 м	
5		не более 100 м	

№370 (1)	
Дополнительно в составе санитарно-бытовых помещений должны быть:	
1		аптечки с медикаментами;	
2		носилки, фиксирующие шины;	
3		зоны отдыха	

№371 (1)	
Сколько групп по электробезопасности утверждены Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок?	
1		5 групп;	
2		2 группы	
3		3 группы	
4		4 группы	
5		6 групп	

№372 (1)	
Кто может быть назначен ответственным за электрохозяйство?	
1		В соответствии с п.1.2.3 Правил эксплуатации электроустановок ответственным назначается:	
2		руководитель энергетической службы, имеющий 4 группу по электробезопасности;	
3		электромонтер 5 разряда	
4		электротехнический персонал	
5		главный инженер организации	

№373 (1)	
На какой высоте от уровня земли, пола, настила должна быть размещена наружная электропроводка временного энергоснабжения, выполненная изолированным проводом над проходом?	
1		не менее 3,5 м;	
2		не менее 1,5 м	
3		не менее 1,8 м	
4		не менее 2,5 м	
5		не менее 3,0 м	

№374 (1)	
На какой высоте от уровня земли, пола, настила должна быть размещена наружная электропроводка временного энергоснабжения, выполненная изолированным проводом над проездом?	
1		не менее 6,0 м;	
2		не менее 1,5 м	
3		не менее 2,0 м	
4		не менее 2,5 м	
5		не менее 3,5 м	

№375 (1)	
В каком виде допускается хранить материалы, содержащие вредные или взрывоопасные растворители?	
1		в герметической закрытой таре;	
2		навалом	
3		сложенными в штабель	
4		в безопасном месте	

№376 (1)	
При каком уклоне кровли проходы на рабочие места должны быть оборудованы трапами с поперечными планками для упора ног?	
1		более 20 градусов;	
2		более 10 градусов	
3		более 15 градусов	
4		более 25 градусов	
5		менее 10 градусов	

№377 (1)	
На каком уровне от земли, пола, настила должен устанавливаться светильник общего освещения напряжением 127 и 220 В?	
1		2,5 м;	
2		1,5 м	
3		1,8 м	
4		1,9 м	
5		2,0 м	

№378 (1)	
Разрешается ли нормативными документами применять стационарные светильники в качестве ручных?	
1		не разрешается;	
2		разрешается	
3		разрешается с согласия заказчика	
4		разрешается временно	
5		необходимо согласование	

№379 (1)	
Разрешается ли включение нескольких токоприемников с одного пускового устройства?	
1		запрещается;	
2		разрешается	
3		разрешается с согласия заказчика	
4		разрешается временно	

№380 (1)	
Какие требования по электробезопасности должны быть соблюдены при установке строительных лесов, металлических ограждений и т.д при эксплуатации на строительной площадке?	
1		заземлены;	
2		надежно закреплены	
3		иметь соответствующее разрешение	
4		согласованы с органами надзора	
5		согласованы с технической инспекцией	

№381 (1)	
Какие условия допуска командированного персонала должны быть выполнены при обслуживании электроустановок на строительной площадке?	
1		группу по электробезопасности;	
2		удостоверение о проверке знаний	
3		разрешение вышестоящей организации	

№382 (1)	
Какие действия должны быть выполнены прежде всего при возникновении пожара на строительной площадке?	
1		немедленно сообщить об этом в пожарную охрану, принять меры по эвакуации людей и тушению пожара;	
2		сообщить руководителю строительства	
3		сообщить в пожарную охрану и ждать ее прибытия	
4		приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения	
5		принять меры по сохранению материальных ценностей	

№383 (1)	
В каком случае разрешается располагать временные мастерские и склады в строящихся зданиях?	
1		по согласованию с органами пожнадзора;	
2		с письменного разрешения заказчика	
3		нельзя в любом случае	
4		по согласованию с технической инспекцией	

№384 (1)	
На каком минимальном расстоянии до строящихся или подсобных зданий и сооружений могут размещаться на открытых площадках горючие строительные материалы (толь, рубероид, лесоматериалы)?	
1		24 м;	
2		10 м	
3		5 м	
4		13 м	
5		20 м	

№385 (1)	
Чем должно быть обеспечено место проведения огневых работ?	
1		первичными средствами пожаротушения;	
2		плакатами	
3		знаками пожарной безопасности	
4		средствами оповещения	
5		определяет работодатель по согласованию с пожарнадзором	

№386 (1)	
В каком радиусе допускается пользование огнем в местах, содержащих горючие и легковоспламеняющиеся материалы?	
1		более 50 м;	
2		более 10 м	
3		более 20 м	
4		более 30 м	
5		более 40 м	

№387 (1)	
В каком исполнении должны быть электроустановки, применяемые в помещениях, на рабочих местах, где применяются или приготавливаются мастики?	
1		взрывобезопасном исполнении;	
2		безопасном исполнении	
3		искробезопасном исполнении	
4		огнеоопасном исполнении	
5		оснащены средствами коллективной защиты	

№388 (1)	
Какие огнетушители запрещается применять при тушении пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением выше 10 кВ?	
1		углекислотные;	
2		хладоновые	
3		порошковые	
4		газовые	

№389 (1)	
Когда возможно осуществление контроля за соответствием гигиенических нормативов на рабочих местах требованиям охраны труда?	
1		при проведении аттестации рабочих мест;	
2		при проведении трехступенчатого контроля	
3		при сдаче объекта в эксплуатацию	
4		при обследовании санитарно-эпидемиологического надзора	

№390 (1)	
Какие подготовительные мероприятия необходимо провести перед началом выполнения работ в емкостях, колодцах, траншеях?	
1		провести анализ воздушной среды;	
2		проверить наличие посторонних лиц	
3		исследовать надежность конструкции	
4		подготовить эвакуационные средства	
5		подготовить соответствующее освещение	

№391 (1)	
Что следует делать при обнаружении вредных газов в емкостях, колодцах, траншеях?	
1		Необходимо:	
2		производство работ остановить;	
3		продолжить работы	
4		выдать средства коллективной защиты	
5		установить контроль за производством работ	
6		определить ответственных лиц	

№392 (1)	
Какие требования необходимо соблюдать при выполнение работ в коллекторах?	
1		Необходимо:	
2		два люка оставить открытыми;	
3		один люк оставить открытым	
4		установить связь с работающими	
5		надеть монтажные пояса	
6		надеть каски	

№393 (1)	
Разрешение (согласование) каких органов необходимо иметь при применении импортных полимерных материалов и изделии?	
1		Необходимо:	
2		согласование с Роспотребнадзором РФ;	
3		разрешение руководителя организации	
4		согласование с Минздравом РФ	
5		разрешение таможни	
6		разрешение Госстандарта РФ	

№394 (1)	
В каком виде допускается хранить материалы, содержащие вредные или взрывоопасные растворители?	
1		в герметической закрытой таре;	
2		навалом	
3		сложенными в штабель	
4		в безопасном месте	

№395 (1)	
При каких условиях работа в зонах с уровнем звука свыше 85 дБ запрещается?	
1		без использования средств индивидуальной защиты;	
2		из-за отсутствия защитной каски	
3		из-за отсутствия рукавиц у работающих	
4		при отсутствии согласования	

№396 (1)	
Что должно быть предусмотрено для работающих на открытом воздухе для защиты от атмосферных осадков?	
1		навесы или укрытия;	
2		помещения для обогрева	
3		помещения для приема пищи	
4		комнаты отдыха	
5		здравпункт	

№397 (1)	
Где должны быть расположены сточные лотки для стока жидкости?	
1		в стороне от проходов и проездов;	
2		на уровне пола	

№398 (1)	
Какие конструктивные и технологические особенности должны иметь элементы конструкции полов, на которые попадают вредные вещества?	
1		не должны накапливать или поглощать вредные вещества;	
2		своевременно очищаться от вредных веществ	
3		обладать эстетическими свойствами	
4		иметь возможность замены конструкции